옥내급수관 컨설팅보고서273(대치동316-0 은마아파트 20동 1003호)
접수번호		현장민원과-10513			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		5년
						박철	06/15 이연섭
결재일자		2017.6.15.
공개여부		부분공개(6)
CU********5*******A12***************E0500-1&

지원가능

□ 상담일시 : 2017년 6월 15일 목요일

□ 일반현황

고객접수번호	1002017032223	위 치	강남구 대치동316-0 은마아파트 20동 1003호
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15	건 물 명	아파트

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음,

ㆍ녹물출수 여부 : 있음,

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.12	mg/L	0.43	NTU	mg/L	-	-

○ 점검 사항

건물					배관
용도	준공년도	층수 (지상/지하)	세대수	연면적 (㎡)	구경	재질		출수 상태	노후도	보수 이력
아파트	1979	14/1	1	76.79	15	아연도관		불량	있음	없음
수압 (kg/㎠)	계량기 상태		물탱크		급수 방식	발생빈도		진단 결과	공사비지원 대상여부 (가능, 불가)
	배관	위치	유무	위치		녹물	누수
2.5	양호	벽체	있음	옥상	간접	있음	없음	불량	지원가능

촬영위치 : 세면대

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ내부 부식상태 : 불량

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 : 심함

ㆍ조사의견 : 관내시경 촬영결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선,