	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	탱크차(35호) 현장도착시간 단축을 위한 써치라이트 분리

○ 공릉119안전센터에서 사용중인 탱크차량의 현장도착시간 단축을 위하여 써치라이트를 분리하여 보관하고자 합니다.

가. 대상차량 : 공릉탱크차(35호)

나. 써치라이트 분리 목적

- 석계역 지하차도의 원할한 통과를 위함.

다. 비교분석

구 분	높이(mm)	비 고
탱크차 전고	3,360	60mm가 높음
석계역 지하차도	3,300

라. 분리효과: 써치라이트를 분리하면 100mm를 낮출수 있음.

마. 써치라이트 분리 후 대책

- 공릉탱크차(35호)는 후측 상단에 별도의 유압식 대형 조명                          장치가 설치되어 있어 유사시 상시 조명 가능함.

바. 써치라이트 분리후 보관방법

- 언제든지 연결하여 사용 가능토록 장비보관 창고에 보관.

사. 행정사항

- 장비회계팀 차량담당과 유선으로 협의 완료함.

붙 임 : 써치라이트 사진 2부.  끝.

★담당자	이정근		1팀장	민대식		119안전센터장	06/19 구연창
협조자
시행	공릉119안전센터-2455	(		)	접수		(		)
우	01803	서울시 노원구 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	23847@seoul.go.kr	/	대시민공개