상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	도시빛정책과장
(경유)
제목	한양도성(청운공원일대) 경관조명 개선공사 협의 회신

1. 도시빛정책과-7233호(2017.6.13.)와 관련입니다

2. 한양도성 주변(청운공원 일대) 경관조명 개선공사와 관련하여    아래와 같이 검토의견을 회신합니다.

아 래 -

○ 조명기구 설치는『한양도성 주변 공공시설물 디자인지침』을                참조 바람.

- 볼라드등(정원등)의 간격은 10m 이상으로 하고, 빛확산 방                  지를 위해 상부에 캡이 있는 형태로 함.

- 볼라드등 지주높이는 50cm를 초과하지 않도록 최소화함.

- 새로이(교체포함) 설치하는 등기구(경관등, 정원등) 및 분                  전함의 설치위치는 한양도성(성벽,여장)으로부터 20m 이상                  이격하여 경관을 해치지 않도록 설치 바람.

- 등기구의 디자인은 신규 디자인을 지양하고 종전에 한양도                  성 주변에 설치된 디자인을 활용하기 바람.

(장기적으로 한양도성 주변의 공공시설물 디자인의 통합고려)

붙임  한양도성 주변 공공시설물 디자인 가이드지침 1부. 끝.

	한양도성도감과장
주무관	박근우		도성보존팀장	신추교		한양도성도감과장	06/21 심말숙
협조자
시행	한양도성도감-6282	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개