문서번호	교량안전과-11693
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	06/29 신응수
협 조

자  문 회 의  개 최 계 획

(한강교량 강구조물 도장 유지관리 개선방안 마련)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06

안전총괄본부

(교량안전과)

자문회의 개최 계획

( 한강교량 강구조물 도장 유지관리 개선방안 마련 )

우리시에서 관리중인 한강교량 강구조물에 대한 도장 유지관리 개선방안 마련을 위한 자문회의를 아래와 같이 개최코자 함

Ⅰ		한강교량 현황

□ 관리기관별 한강교량 현황

계	서울시 (공사‧공단)			타기관
	소계	서울시(교량안전과)	공사‧공단	소계	하남시 등
30	22	20	2	8	8

※ “붙임 1. 관리기관별 한강교량 현황” 참조

Ⅱ		한강교량 도장 유지관리 현황

□ 적용된 도장 사양(18개 교량)

○ 우레탄(14개), 불소수지(1개), 수용성도료(2), 친환경에폭시(1)

※ “붙임 2. 서울시관리 한강교량 도장 세부현황” 참조

□ 재도장 주기 : 14~24년(교량건설 이후 1~3회 시행)으로 편차가 큼

※ 평균 재도장 주기 : 18년

□ 최종 도장후 경과년수 : 1~16년 경과

※ ■ 신설(성능개선)시 도장 : ’02~’05년,  ■ 전면 재도장 : ’01~’16년,  ■ 부분 도장 : ‘09~‘14년

Ⅲ		자문회의 개요

□ 일 시 : 2017.07.04(화) 10:00 ~

□ 장 소 : 서울시청 서소문별관 1동 2층 공용회의실

□ 안 건 : 한강교량 강구조물 도장 유지관리 개선방안 마련

○ 정밀점검 및 진단시 도장 상태평가 방법 및 적정 재도장시기 기준 마련

- 도장상태에 대한 과학적인 평가방법, 재도장 시기 판단 기준 마련 논의

○ 선제적이고 중장기적인 도장 유지관리를 위한 방안 모색

- 내구년한 및 경제성(생애주기 LCC)을 고려한 최적 재도장 방안

○ 도장 장수명화를 위한 방안 검토

- 장수명화를 위한 도장사양 및 최신 도장(친환경, 수용성) 적용 여부

○ 도장 전문공사 하자담보책임기간 연장에 대한 논의

- 하자담보책임기간 : 도장공사업 1년

○ 기타, 한강교량 도장의 유지관리에 대한 제안 및 건의 사항 등

□ 참석자 : 총 8명       (외부 배석자 : 3~4명)

○ 내  부(3명) : 교량안전과장, 강구조교량팀장, 담당자

○ 외  부(5명) : ㈜우진건설 대표 신승섭외 4명

연번	업 체 명	직 위	성 명	비 고
1	㈜우진건설	대 표	신 승 섭	대한전문건설협회 서울특별시 회장
2	진원피엔씨㈜	대 표	엄 재 열	대한전문건설협회 도장공사업협의회 회장
3	한국도로공사 도로교통연구원	연구원	이 찬 영	환경연구실근무(책임연구원)
4	백양엔지니어링㈜	부사장	차 철 준	공학박사, 구조기술사 (전)한국시설안전공단 근무
5	서울검사㈜	차 장	김 인 기	도장고급감리사, 강교 감리원

※ 배석자 : 대한전문건설협회 서울특별시회 정만근 본부장 등 3∼4명

Ⅳ		향 후 계 획

□ 자문회의에서 도출된 내용을 바탕으로 “한강교량 강구조물     도장 유지관리 개선방안” 방침서 수립 시행

□ 자문위원 수당지급 : 100,000원/1인

붙 임 1. 관리기관별 한강교량 현황 1부.

2. 서울시관리 한강교량 도장 세부 현황 1부.

3. 자문의견서 1부.

4. 자문회의 자료(별도첨부) 1부.  끝.

붙임1		관리기관별 한강교량 일반 현황

계

서울시(공사‧공단)

타기관

소계

서울시

(교량안전과)

공사‧공단

소계

하남시 등

30

22

20

2

8

8

30

22

구리암사대교, 광진교

천호대교, 올림픽대교

잠실철도교(철교), 잠실대교

영동대교, 성수대교

동호대교(철교), 한남대교

반포대교, 동작대교(철교)

한강대교, 원효대교

마포대교, 서강대교

양화대교, 성산대교

가양대교, 행주대교

청담대교(시설공단)

당산철교(서울메트로)

※ 철도,도로 겸용교량

잠실철교(서울메트로)

동호철교(서울메트로)

동작철교(서울메트로)

8

팔당대교(하남시),
미사대교(서울춘천고속)

강동대교(한국도로공사)

한강철교(한국철도공사)

마곡대교(코레일공항철도)

방화대교(신공항하이웨이)

김포대교(한국도로공사)

일산대교(일산대교(주))

<한강교량 위치도>

붙임 2		서울시관리 한강교량 도장 세부현황

연번	교량명	준공년도	도장 현황			경과년수	상태 분류	과거 도장이력	비고 (도장 주기)
			구분	사양	시공 년도
1	광진교	2005	신규	우레탄계	2005	12년	보통	·
2	천호대교	1976	재도장	우레탄계	2011	6년	보통	· 97년(부분), 05년(부분)	16년
3	잠실철도교	1979	재도장	수용성 하이폴리머	2014	3년	양호	· 95년(전면)	19년
4	잠실대교	2004	신규	우레탄계	2004	13년	보통	·	-
5	영동대교	1973	재도장	우레탄계	2005	12년	보통	·	22년
6	성수대교	1997	신규	우레탄계	2004	13년	미흡	·	-
7	동호대교	1984	재도장	우레탄계	2006	11년	미흡	· 03년(부분)	19년
8	한남대교(싱류)	2005	신규	우레탄계	2005	12년	보통	·	-
	한남대교(하류)	2005	신규	우레탄계	2005	12년	보통	·	-
9	반포대교	1982	재도장	우레탄계	2002	15년	보통	·	20년
10	동작대교	1984	재도장	불소수지계	2016	1년	양호	· 94년(전면)/03년(부분)	22년
11	한강대교(구교)	1937	재도장	우레탄계	1999	18년	보통	· 84년(전면)	15년
	한강대교(신교)	1982	재도장	우레탄계	2005	12년	보통	·	23년
12	원효대교	1981	재도장	우레탄계	2005	12년	보통	·	24년
13	마포대교(상류)	2005	신규	우레탄계	2005	12년	보통	·	-
	마포대교(하류)	2000	신규	우레탄계	2000	17년	보통	·	-
14	서강대교	1999	재도장 (부분)	친환경 에폭시계	2014	3년	보통	·	15년
15	양화대교(상류)	2002	신규	우레탄계	2002	15년	보통	·	-
	양화대교(하류)	2000	신규	우레탄계	2000	17년	보통	·	-
16	성산대교	1980	재도장	우레탄계	2001	16년	미흡	·	21년
17	가양대교	2002	재도장	수용성 하이브리드	2016	1년	양호	·	14년
18	행주대교	1995	재도장 (부분)	우레탄계	2009	8년	보통	·	14년

※ 제외교량 : 올림픽대교(콘크리트 교량), 구리암사대교(인수·인계전)