문서번호	정수과-7354
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
성창규		고덕현	07/03 최철웅
협조

원.정수자동측정기 운영일지(6/28)

영등포아리수정수센터

(정수과)

수질자동분석기 관리일지(6/28)

점검항목 기기명칭		주 요 점 검 사 항	점검결과 및 조치사항	비 고
1정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 iPDA SCD TOC	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
2정수장	탁도계 pH계 잔류염소계 알카리도계 수온계 전기전도도계 입자계수기 TOC 입도분석기 CAS-T	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음
취수장	탁도계 pH계 수온계 잔류염소계(전기식) 잔류염소계(시약식) 페놀측정기 시안측정기 TOC 암모니아성질소 조류측정기 생물경보장치	○ 측정기 가동상태 ○ SAMPLE LINE ○ 배수배관 ○ 통신라인 ○ POWER LINE ○ 센서연결 상태 ○ 측정기 디스플레이 ○ 계측기 외함 상태 확인 ○ FAN, HEATER등 동작테스트	이상없음

비 고 항 목	특 이 사 항
※ 기기수리 표준화, 전송, 시약교체, 기기정도유지사항	※ 1정수장 - 여과지 ■ pH측정기 : 센서(풍납 철거 센서) 교체 및 Calibration 실시 후 정상측정. ※ 2정수장 - 혼화지 ■ 입도분석기 : 프로그램 이상으로 측정 정지. - 활성탄흡착지 ■ TOC(유입,유출) : 질소 가스 2EA 교체.