문서번호	운영과-2608
결재일자	2017.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
오진명		장인환	07/03 김웅남
협조
	주무관		김광모

2처리장 최종침전지 유출수로 이끼발생 방지 방안 현황 보고

2017. 06. 30

난지물재생센터

2처리장

2처리장 최종침전지 유출수로 이끼발생 방지 방안 현황 보고

○ 일  시 : 2017. 06. 30

○ 장  소 : 2처리장 최종침전지

○ 시설명 : 최종침전지 4계열 유출수로

○ 현 황 : 최종침전지 유출수로 이끼 발생방지 및 제거방안 적용 사례

1, 수로 체인버킷방식 제거장치(4-2지)

2, 수로 동판 설치(4-3지 발생방지)

3, 수로 스텐레스판 설치(4-5지 발생방지)

4, 스프링클러 살수장치(4-7, 8지 소포수 이용)

○ 보고자의견 : 최종침전지 유출수로에 광합성작용으로 인해 발생되는 이끼를 여러 방법으로 발생방지 및 제거를 시행하였으나 효율적이지 못하여 타 처리장(중랑 등)에서 기 시행하고 있는 유출수로 덮개판을 우리센터에 시범적용이 필요하여 보고드림.

○ 붙임: 유출수로 사진.   끝.