문서번호	교통정보과-10521
결재일자	2017.7.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통정보팀장	교통정보과장
구지선		김맹순	07/04 이수진
협조
	주무관		설일환

도심권 도로전광표지 운영 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통정보과

도심권 도로전광표지 운영 개선 계획

2011년 서울시 도심권 교통정보 제공을 위해 설치한 도심권 도로전광표지(VMS) 원격 제어(감시) 기능 개선으로 현장 시설물의 신속한 장애처리 및 효율적인 운영을 꾀하고자 함.

도로전광표지판(Variable Message Sign) :　도로 이용자에게 교통, 도로, 기상상황 및 공사로 인한 통제 등에 대한 실시간 정보를 제공함으로써 교통 흐름의 효율화와 통행의 안전성을 향상시키기 위한 장비

※ 도로전광표지판 ID 1026 : 중구 태평로1가 2013년 국민대학교산학협력단 시범설치

□ 도심권 도로전광표지(VMS) 운영개요

○ 설치년도 : 2011년 4월

<도심권 교통정보제공시스템 구축 사업개요>

- 사업기간 : 2010.7.14.∼2011.11.28.(하자기간:’12.1.11.~’14.1.10)

- 사업비용 : 3,030백만원

- 사업내용 : 도로전광표지판 설치(25개), 센터시스템 구축, 실시간 교통상황 모니터링 시스템 구축, 교통정보 제공 매체 다양화(앱개발) 등

- 계약업체 : ㈜대우정보시스템 컨소시엄

- 추진부서 : 교통운영과(도시고속도로팀)

※ 2012년 교통운영과 도시고속도로팀 교통정보과로 팀 이관

○ 설치현황 : 25개소

합계	마포구	중구	종로구	용산구	서대문	성동구	성북구	동대문	영등포
25	6	4	4	3	2	2	2	1	1

○ 주요기능 : 실시간 교통정보 및 돌발정보(홍보) 제공

○ 장비현황 : 현장부(도로전광표지+제어기) + 센터부

현장부
도로전광표지			제어기
장비명	개수	비고	장비명	개수	비고
LED묘듈	1	표출 장비	산업용 PC	1	표출제어
controller보드	1		DIO보드	1	환경감시
zone보드	6		MCCB	1	전원장치
sub보드	1	환경감시	모뎀	1	통신장비
LED 파워서플라이	1	전원장치	VPN	1
센터부

○ 운영현황

【현장부】서울시설관리공단 위탁운영

□현장장비 유지 보수 및 장애관리

□현장장비 공공요금 납부(전기+통신)

※ 시설관리공단 위탁운영(2013.9.4.), 하자종료(2014.1.10.)

<그간 도심권 도로전광표지 현장부 운영 및 장애현황>

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017.5.
운영방법	하자보수	하자보수	공단(위탁)	공단(위탁)	공단(위탁)	공단(자체)
운영예산			1.6억	1.5억	1.3억	공통예산
장애유형	-	-	145	104	167	39
SW장애			58	40	74
HW장애			66	54	68
전기장애			4	6	5
통신장애			10	2	13
외부요인			3	3	7

【센터부】서울시(교통정보팀 TOPIS 운영 및 유지보수)

□현장 장비 상태 상시감시 및 장애통보

□센터시스템 운영 및 유지관리

※ 잠실권역 교통정보제공시스템 구축 후 센터시스템 개별→ 통합운영 변경

□도로전광표지 정보 제공 및 운영

<잠실권역 교통정보제공시스템 구축 사업개요>

- 사업기간 : 2014. 1.∼2015.10.

- 사업내용 : 도로전광표지(VMS) 21개소 등 잠실권역 교통정보 시스템 구축

- 사업비용 : 5,872백만원

<센터 시스템 변경전>	<센터 시스템 변경후>

□ 도심권 도로전광표지(VMS) 운영시 애로사항

○ 센터↔제어기↔도로전광표지 원격 제어 기능 일부 미작동에 따른 장애처리 지연

- 도심권 도로전광표지판 센터시스템 변경(도심권 교통정보시스템 개별운영 → 잠실권역 교통정보시스템 통합운영 2015.12.)으로  현장 장비 제어 및 환경 감시 기능 일부 미작동

센 터			현장장비
			제어기		VMS
표출 기능	제어기, 도로전광표지(VMS) - 도형식, 문형식 소통정보 - 홍보문구, 홍보이미지 - 기본메세지 등	➡	OK	➡	OK
감시기능	제어기 - 함체 내부 온도 값 - 문열림, 파워, FAN 동작 여부 등 - FTP 처리상태	□	일부 미작동
	도로전광표지(VMS) - 휘도 값, 내부 온도 값 - 전광표지 전원 및 표출묘듈 상태 - 문열림, 파워, FAN 동작 여부 등	□	일부 미작동	□	일부 미작동
제어기능	제어기 - 시간설정, 리셋 기능 - 통신시도 횟수 - 파워, FAN, 온도 등 제어 등	➡	일부 미작동
	도로전광표지(VMS) - 모듈 전원 제어(ON/OFF) - 휘도 제어(자동, 수동) - 파워, FAN, 온도 등 제어	➡	일부 미작동	➡	일부 미작동

□ 도심권 도로전광표지(VMS) 개선 계획

○ 주요내용

- 센터부 ↔ 현장부(제어기) ↔ 현장부(VMS) 환경 감시·제어 기능(전원제어, FAN, 온도, 리셋, 휘도 등) S/W 개선

○ 소요예산 : 47,638,800원(S/W 개선비용)

○ 추진방법 : TOPIS 운영 및 유지보수 설계변경을 통한 개선

- 사업기간 : 변동없음

- 사업비용 : 47,638,800원 증가

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증 감	비고
사업비용	1,298,213,000	1,345,851,800	증 47,638,800

※ 도심권 도로전광표지 개선을 도심권 도로전광표지 제어기 및 보드 교체(143백만원)에서 S/W개선(47.6백만원)으로 변경 추진

-  예산과목 : 과학적 교통운영체계 구축–교통정보센터(seoul topis) 운영 – 공공운영비(202-201-02)

□ 향후계획

○ ’17. 7.   : TOPIS 운영 및 유지보수 설계변경

○ ’17. 7~8 : S/W 개선 및 현장 검증 · 적용

붙임1. 설계내역서 1부. 끝