문서번호	교량안전과-12225
결재일자	2017.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
서성만		이홍재	07/06 한유석
협조

『금천교 보수공사』

주민설명회 개최결과 보고

2017. 7.

교량안전과

『금천교 보수공사』주민설명회 개최결과 보고

금천교 보수공사와 관련 방음벽설치 계획에 대한 태영아파트 주민설명회를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명 : 금천교 보수공사

□ 공사기간 : 2017. 6. 20 ~ 12. 16

□ 공 사 비 : 300백만원

□ 시공회사 : ㈜성익건설 대표 권태붕

□ 공사개요

- 방음벽 높이 조정 : L=200m, H=1.5→3.0m

- 교량하부 정비(표면보수 365㎡), 육교도색 및 정비 3개소

Ⅱ		주민설명회 개최 현황

□ 일    시 : 2017. 7. 5(수), 16:00

□ 장    소 : 금천구 독산동 태영아파트 관리사무소

□ 참 석 자

○ 태영아파트 입주자대표 등 주민 9명, 관리사무소장

○ 오봉수 시의원, 김경완 구의원, 동장, 지역신문기자

○ 강남일반교량팀장, 업무담당, 현장소장, 건설사업관리용역 책임기술자

□ 설명내용

○ 금천교 보수공사 추진경위 및 향후 추진계획 설명

○ 금천교 방음벽 디자인 및 방음판 자재, 소음저감장치, 설치규모(높이, 연장) 등 설명

○ 공사기간중 차량통제 등 협조 요청

Ⅲ		주민설명회 개최 결과

□ 시의원 건의사항

○ 방음벽 상단 소음저감장치는 미관을 고려하여 50㎝높이에 투명유리를 꺽어서 설치하는 방안 검토 필요

□ 주민 건의사항

○ 방음벽 설치계획에 흡음형 철재방음판을 높이 3m 중 중간부분에 1m를 설치하는 것으로 되어 있는데 방음판 전체를 투명강화유리로 설치하여 줄 것.

○ 공사 시행전 공사일정을 사전에 통보하여 줄 것.

□ 교량안전과

○ 금천교에 방음벽설치를 위해 구조 검토를 실시한 결과 교량의 안전성 확보를 위해 3.5m 이내로 방음벽을 설치하는 것이 적정한 것으로 검토되어, 적정높이 이내에서 소음불편을 최소화하기 위해 방음벽을 3m 높이로 설치하고 소음저감장치(0.5m)를 설치하는 것으로 설계함.

○ 소음저감장치를 하지 않고 투명유리를 꺽어서 설치할 경우 차도측으로 돌출되어 차량추돌로 인한 파손이 우려되어 설치가 곤란함.

○ 방음벽을 전구간에 걸쳐 투명강화유리로 설치할 경우 옹벽구간(110m)은 차량 추돌로 인한 파손우려가 있으므로 철재방음판과 투명강화유리를 혼합하여 설치하고, 차량추돌 우려가 적은 교량구간(90m)은 전구간을 투명강화유리로 설치하겠음.

《설명회 사진》

Ⅳ		향 후 계 획

□ 주민의 의견을 반영하여 교량구간은 방음판을 투명강화유리로 설치하고, 옹벽구간은 파손 방지를 위해 철재방음판과 투명강화유리를 혼합하여 설치.

□ 신속한 공사 진행을 위해 선 시공후 설계변경시 반영하고자 함.

따로붙임  주민설명회 자료 1부.  끝.