문서번호	수질과-5776
결재일자	2017.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
김인성	강성욱	07/07 유성종

7월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

2017. 7

7월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2017. 7. 4(화)

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 상수도연구원 : 5명 (김인성 외 5명)

○ 농협 수질연구센터 : 3명 (조인성 외 3명)

□ 채수지점

○ 원 ․ 정수 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 4개 지점

○ 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점
구의	광진구 광장동 336-8 SK강평주유소	광진구 광장동 104 광진정보도서관
뚝도	종로구 지봉로 87 온고회경로당	종로구 지봉로 87 창신이수아파트

○ 정수기 물 : 2개 지점

구 의		뚝 도
	광진구 광장동 104 광진정보도서관 ○회사명 : 청호나이스 ○모델명 : - ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 2017.6.15		종로구 지봉로 87 창신이수아파트 ○회사명 : 후레쉬워터 ○모델명 : FW-620 ○필터 : U/F ○제 조 일 : - ○필터교환 : 2017.5.21. (Sed, post 필터 교체)

□ 지점별 측정결과

정 수 장	구 의					뚝 도
염소주입률	전염소 – 1.60ppm 중염소 – 0.00ppm 후염소 – 0.64ppm					전염소 – 2.20ppm 중염소 – 0.00ppm 후염소 – 0.70ppm
수질 환경	원수	정수	직수	물탱크	정수기	원수	정수	직수	물탱크	정수기
수 온(℃)	24.7	23.8	25.4	22.1	8.5	22.9	24.3	24.9	25.6	25.4
pH	7.6	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	6.8	7.2	6.9	6.8
채수시간	10:50	10:40	11:04	11:22	11:30	10:10	09:40	13:35	13:50	13:54
잔류염소(mg/L)		0.43	0.26	0.14			0.42	0.12	0.10
거리및자재			0.9km	1.2km (스텐)	1.2km			4.8km	4.8km	4.8km
매설 년도			1994	2000
처리 공정		고도 정수처리	아차산배수지				고도 정수처리	낙산배수지

끝.

이곳을 마우스로 누르고 내용을 입력하세요.