문서번호	한양도성도감-7008
결재일자	2017.7.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장		문화본부장
정윤모	곽동진	심말숙		07/10 代서영관
협 조
	주무관		최지애

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」

착수보고회 개최결과 보고

2017. 7.

문  화  본  부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	TF전문가 자문
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」

착수보고회 개최결과 보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」에 대한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역

□ 용역기간 : 2017.6.12.~12.12(계약일로부터 180일)

□ 계약금액 : 284,490천원

□ 계약업체 : 협동원건축사사무소외 1(대표자 이민아)

□ 주요과업

- 지형 현황측량, 지질조사 등 설계에 필요한 제반조사

- 실시설계 도서 작성

- 관련 법령에 의한 심의, 협의, 인⋅허가 등 행정절차 이행을 위한 자료작성 등

Ⅱ		보고회 개요

□ 일    시 : 2017. 7. 6(목), 15:00 ~ 17:20

□ 장    소 : 서소문청사 1동 5층 회의실

□ 참 석 자

- 내 부 : 한양도성도감과장, 서울역사박물관 보존과학과장(양필승), 도성관리팀장, 담당자

- 외 부  : TF자문위원 5인, 에이코렙 정이삭 소장(기본구상용역 수행업체)

- 용역사 : 협동원건축사사무소(이민아 대표), 감이디자인랩(정우건 대표),

강희재건축사사무소(강성원 소장)

□ 보고(자문) 내용

1.「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」착수 보고

2. 조선신궁 배전터 기둥 및 금속부재 보존처리 방안 자문

※ 보 고 : 용역 착수보고〔협동원건축사(사) 이민아 대표〕, 보존처리방안(최지애 주무관)

Ⅲ		자문 결과

1.「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 실시설계용역」착수보고

□ “원지형” 용어에 대한 개념 정의를 명확히하여 향후 설계, 자문위원회, 시공팀과 공유가 필요함

□ 현황 보존, 변형 등 대상을 구체화 할 것

□ 분수대 유구 처리방안에 대해 제시할 것

□ 지구 온난화와 기후변화에 따른 생태계 변화에 대한 자료를 조사하여 남산의 수목변화를 추이해서 외부 조경 및 경관계획 할 것

□ 기존 화장실은 유적지 경관을 저해하는 요소로 작용하니 철거하는 것을 원칙으로 하여 설계 할 것

- 중부공원녹지사업소와 공원 관리상 문제점 여부 등에 대해 협의 필요

□ 영정주공(성을 쌓을 때 비계나 규준틀을 놓은 자리)은 한양도성 축성의 증거로서 현재 상태로 노출 전시하는 것이 바람직함

( 보존범위에 대해서는 추후 충분한 검토를 거쳐 결정 )

□ 수목 이식 및 재배치 계획은 아래쪽에서 올려다볼 때 현장유적박물관 보호각이 너무 눈에 띠지 않도록 검토할 것

□ 남측의 ‘ㄴ’자 축대 활용범위 등은 조선신궁 및 1960년대 자료 확인 후  재검토하되, 남측에서 접근할 때의 경관을 고려하여 건축가가 제안할 것

□ 관람·체험 등 이용방식과 보존·유지관리의 요건을 면밀히 분석하여    동선의 흐름 등을 설정하고 실시설계 진행할 것

□ 남측의 도로와 만나는 부분의 자연석 쌓은 부분은 제거하고 설계 컨셉에 맞게 조성 검토(시계 확보 및 경관의 컨셉을 좀 더 명확히 제시 필요)

2. 조선신궁 배전터 기둥 및 금속부재 보존처리 방안 자문

□ 현 단계에서는 기둥 및 금속부재에 대한 임시적 보존처리방안을 보고안대로 시행하도록 하고, 실시설계에서 영구적인 방안을 마련하여 보존처리 할 것

▣ 임시적 보존처리 방안

1. 탄화 기둥(목재) 보존처리

- 목재의 수종 및 열화분석을 통해 보존처리 방안(약품,방법) 설계

- 건·습식 세척, 담말수지(5%농도 이내, 3회 이상) 강화처리, 표면 왁스 코팅

2. 금속부재(철, 동) 보존처리

- 이물질 및 표면부식층 제거(소도구, Air brash 등)

- 방청제 및 녹 전환제 사용, 강화처리(왁스사용, 얼룩발생 주의)

3. 기둥(목재) 보호덮개 설치

- 기둥 주변 파손된 콘크리트는 발수강화제와 몰탈을 이용하여 평탄처리

- 보호덮개는 통풍구를 만들어 결로 발생 방지

- 상시 보존·관리가 가능하도록 탈부착식으로 제작

□ 보고회 사진

실시설계용역 착수 보고	조선신궁 배전터 보존방안 자문

Ⅳ		행정 사항

□ 자문결과에 대해 용역사에 통보, 실시설계 용역 및 조선신궁 배전터 보존처리 용역에 반영 등 조치

□ 기존 화장실 철거 등 공원 관리와 관련된 사항에 대해 중부공원녹지사업소와 실무회의 조속 개최, 차기 TF회의부터 참여토록 조치

□ 외부 위원 참석 자문수당 지급 : 750,000원

- 산출근거 : 외부 자문위원 5인×150,000원 = 750,000원

- 지출방법 : 개인별 은행계좌로 입금

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

□ 회의 비용(다과비) 지출 : 63,720원

- 지출장소 : 서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청매점

- 지출방법 : 한양도성도감 법인카드로 결재 후 매출전표 첨부 정산처리

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

붙임  1. TF 전문가 자문의견서 1부.

2. 참석자 서명부 1부.

3. 자문회의 자료 각 1부.

4. 신용카드매출전표(회의 비용) 1부. 끝.