문서번호	시설보수과-6110
결재일자	2017.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		박병연	07/18 김용제
협조
	주무관		윤동원

행주IC교(하행) 방호책 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

강서도로사업소

시설보수과

행주IC교(하행) 방호책 설치 검토보고

행주IC교(하행)에 설치된 방호책이 2016년 정밀점검 용역 및 2016년 겨울철 대비 외부전문가 합동점검 결과 안전성 확보가 되지않은 것으로 조사되어 안전성이 확보되는 제품으로 교체설치코자 함

Ⅰ		시설물 현황

종별	상태 등급	규 모	위 치	준공일	구조형식	설계하중	노선명
법정외	B	B=14.5~16.8m L=90m	서울특별시 강서구 개화동 249-290	1995	RCS	DB-24	개화동로

Ⅱ		추진배경

○ 2016 정밀점검(2016.05.04 ~ 11.29) : 한국건설품질연구원(재)

- 등촌지하차도 외 7개소 정밀점검 용역(행주IC교 하행) 결과 교량 난간

안전성 불만족으로 조사

○ 2016년 겨울철대비 외부전문가 도로시설물 안전점검 결과(2016. 12.2)

- 교량 난간 방호책 지주 파손 및 노후(김찬구 테라이엔씨 상무이사)

Ⅲ		보고내용

○ 행주IC하행 설치된 방호책은 1995년 교량 신설시 설치된 시설물 부속시설로 도로교 난간의 높이 설계기준(2012년) 최소높이 650mm이상으로 설치 되어야하나,

○ 현재 600~620mm 설치되어 2016년 정밀 점검 용역보고 결과 안전성 검토에 불만족 하는 것으로 조사 되었으며,

○ 난간을 지지하고 있는 난간의 지주가 알루미늄으로 노후화되어 일부가 파손됨에따라 난간 지주로서 기능을 다하지 못하는 것으로 2016년 겨울철대비 외부 전문가 합동점검 결과 지적된 사항 임.

○ 현황사진

행주IC교 현황	올림픽대로 상부를 교차하는 교량

공사구간

행주대교 남단 하행 상부	난간을 지지하고 있는 지주 파손 현황

Ⅳ		조치계획

○ 행주IC교(하행)의 방호책을 안전성 검토에 만족하는 제품으로 2017년 일상유지보수공사로 하여금 설치코자 함

○ 개략공사비: 116,193천원(재경비 포함)

- 콘크리트 보수공 132㎡: 4,101천원

- 방호책 보수공 94경간: 21,802천원

- 부대공: 17,823천원

- 간접비: 18,942천원

- 부가세: 6,266천원

- 관급비: 47,259천원(188m×250천원 조달수수료 포함)

○ 관급자재 구매

- 알루미늄제 교량 난간(예경산업개발) 조달구매

- 규격: Alpion-475, W200×H750mm 차량방호책, SB4등급

별첨 : 방호책 교체 내역서 1부.  끝.