문서번호	건축기획과-15513
결재일자	2017.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		노희천	07/18 박경서
협조
	주무관		방진표

녹색건축물 설계기준 적용실적 보고

(`17. 2/4분기 )

2017. 7.

건축기획과

녹색건축물 설계기준 적용실적 보고(`17. 2/4분기)

Ⅰ		적용실적

□ 대  상

○ 연면적 500㎡ 이상인 건축물로서,

- 건축법 제11조 및 제19조에 따라 건축허가 및 용도변경 등을 신청하는 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

☞ 녹색건축물 조성 지원법 시행령 제10조(에너지 절약계획서 제출 대상)

- 주택법 제15조에 따라 사업계획승인 등을 신청하는 친환경주택 에너지  절약계획서 제출 대상 건축물

☞ 주택건설기준 등에 관한 규정 제64조(친환경주택 에너지 절약계획서 제출 대상)

□ 기  간 : `17. 4. 1. ~ 6. 30.

□ 건  수 :  423건 (시 21, 자치구 402)

□ 적용대상 용도별 현황

(단위 : 건)

구 분	총계	공동주택	일반건축물	비고
계	423	260	163
시	21	17	4	시심의(신축)
자치구	402	243	159	구심의 및 신축허가

Ⅱ		절감효과

구 분		에너지절감량〔kWh/년]	석유환산톤[TOE]
계		1,089,324,835	248,245
에너지 절감량	소 계	785,199,397	180,596
	시	636,515,834	146,399
	자치구	148,683,563	34,197
신재생 에너지 생산량	소 계	294,125,438	67,649
	시	236,149,101	54,314
	자치구	57,976,337	13,335

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 제5조 제1항 별표)

- 전기(소비기준) 1kwh의 총발열량 석유환산톤은 0.00023 TOE

- 석유환산톤(TOE): Ton of Oil Equivalent이며 지구상에 존재하는 모든 에너지원의 발열량에 기초해서 이를 석유의 발열량으로 환산한 것을 뜻함

□ 에너지 절감량

구 분	절감효과[kWh/년]			건축면적[㎡]	냉·난방면적[㎡]
	절감량(①-②)	미 적용①	적용②
계	785,199,397	1,617,870,009	832,670,612	7,788,801	4,127,846
서울시	636,515,834	1,235,041,879	598,526,045	6,309,741	3,387,148
자치구	148,683,563	382,828,130	234,144,567	1,479,059	740,698

□ 신재생에너지 생산량

구 분	신·재생에너지 생산량 [kWh/년]	건축냉․난방면적 [㎡]	예상에너지사용량 〔kWh/년]
계	294,125,438	4,127,846	3,376,667,592
서울시	236,149,101	3,387,148	3,207,408,992
자치구	57,976,337	740,698	169,258,600

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 규정(산업통상자원부 고시)

□ 절감효과

구 분		석유환산톤 [TOE]	경유환산 [천ℓ]	온실가스감축 [tCO₂]	비 고
계		248,245	275,521	507,822
에너지 절감량	소 계	180,596	200,439	369,436
	서울시	146,399	162,485	299,481
	자치구	34,197	37,955	69,956
신․재생에너지 생산량	소 계	67,649	75,082	138,386
	서울시	54,314	60,282	111,108
	자치구	13,335	14,800	27,278

붙임: 에너지 절감 산출근거 1부.

에너지 절감 산출근거

□ 석유환산톤(TOE:Ton of Oil Equivalent)

- 원유1톤이 갖는 열량으로 1kwh 의 총발열량은 석유환산톤으로 0.00023 toe

- 경유 1L 의 총발열량은 석유환산톤으로 0.000901 toe

□ 온실가스감축(tCO2)

- 에너지절감량(㎾h/㎡·년) × 0.0004705

☞ 전력의 이산화탄소배출계수(전력거래소)는 0.4705(tCO2/MWh)

□ 이산화탄소 1 tCO2을 상쇄하기 위한 탄소흡수량

- 연간 1 tCO2 일상적 배출(가정, 승용차 등) 산림조성면적(1,200㎡)에 소나무 360그루 식재 (국립 산림과학원)

□ 에너지절감량

- 에너지사용량[kWh/년] = 단위면적당 에너지사용량[kWh/㎡․년] × 냉난방면적[㎡]

- 에너지절감량 = 미적용 - 적용

· 미적용 (에너지효율등급 5등급 적용) : 주거용 320, 주거용외 520

· 적용시 (에너지효율등급 2등급 적용) : 주거용 190, 주거용외 320

※ 건축물에 설치된 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기시스템에서 소요되는 에너지량

☞  건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙·인증기준(별표2)

□ 신·재생에너지 생산량

- 예상 에너지사용량 × 신재생에너지 공급 비율

· 예상 에너지사용량 = 건축 연(냉․난방)면적 × 단위 에너지사용량×용도별 보정계수×지역계수

· 건축물 용도별 보정계수

구 분	판매 및 영업시설	업무시설	숙박시설	교육연구시설	비고
단위에너지사용량 〔kWh/㎡·년〕	408.45	374.47	526.55	231.33	지역계수 1 (서울)
보정계수	1.58	1.72	1.22	2.78

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 규정(산업통상자원부 고시)