문서번호	환경보전과-1507
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
김태영	이재덕	양경규	07/19 김종근
협 조
	★주무관		조남경

2017년 2분기

난지도 매립지 주변하천 수질오염 분석 결과

2017. 07.

서부공원녹지사업소

[환경보전과]

2017년 2분기

난지도 매립지 주변하천 수질오염 분석 결과

1		현 황

❏ 수질 측정

❍ 측정근거 : 사용종료매립지 정비 및 사후관리 업무지침(환경부, 2013. 4.)

❍ 측정지점 : 난지천 및 항동천 상하류 총 4개지점

❍ 측정주기 : 분기1회 측정

- 채취일 : 2017. 6. 14. (분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

❍ 측정항목 : 13개 항목

- 일반오염물질 : BOD, SS, 분원성 및 총대장균군 4개 항목

- 특정오염물질 : 음이온 계면활성제(ABS), 폴리클로리네이트비페닐(PCB),

유기인, 6가 크롬(Cr6+), 비소(As), 수은(Hg), 시안, 카드뮴, 납등 9개 항목

❏ 하천 수질 등급  : BOD 기준

❍ 등급 단계 : 매우좋음, 좋음, 약간좋음, 보통, 약간나쁨, 나쁨, 매우나쁨

※ 환경정책기본법 및 동법 시행령(2조) : 하천 및 호소의 생활환경기준

2		수질 측정 결과

❏ 일반오염물질                                       (단위 : mg/l)

측정항목		난지천		항동천
		상류	하류	상류	하류
생물화학적 산소요구량(BOD)		***	***	***	****
부유물질량(SS)		***	***	***	***
대장균균 (군수/100mL)	분원성대장균군	**	***	*****	*****
	총대장균군	*****	******	******	******

❏ 특정오염물질 : 미검출

❏ 하천 수질 등급 판정 : BOD 기준

❍ 난지천 상류 : 매우좋음 / 난지천 하류 : 좋음

- 특정오염물질(PCB,유기인,6가크롬,비소,수은,시안,카드뮴,납) 미검출

❍ 항동천 상류 : 보통 / 난지천 하류 : 보통

- 특정오염물질(PCB,유기인,6가크롬,비소,수은,시안,카드뮴,납) 미검출

붙임 : 1. 시험성적서

2. 난지천 및 항동천 수질현황

3. 환경정책기본법 관련규정

4. 주변하천 채수지점도 각 1부.  끝.