아리수 품질확인제 수질검사 결과(부적합시설)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	임태섭	이우재	08/03 代최은봉

명에 의하여 노후주택 등에 대한 아리수 품질확인제 수질검사 결과 부적합 시설 및 개선완료 건축물 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2017. 8. 3.

보고자 :  공업7급  임 태 섭

강동수도사업소장  귀하

□ 부적합시설 수질검사 현황

○ 검사일자 : 2017. 8. 1.

○ 검 사 자 : 아리수 품질확인제 기간제근로자 2명

일 자	부적합시설	부적합항목	비 고
8.1.	***********************	탁도 기준초과	녹물출수
	***********************	탁도 기준초과	녹물출수
	***********************	탁도 기준초과	녹물출수

○ 수질검사 결과 : 따로붙임 “부적합시설 관리카드(No. 2017-45~47)” 참조

○ 조치사항

- 옥내배관 노후로 인한 녹물 출수로 탁도가 수질기준을 초과하여 수질검사 결과를 설명하고, 옥내 급수관 교체 권고 및 공사지원금 제도를 자세히 안내함

- 옥내배관 노후세대에 대하여 배관 개선완료 후 재방문하여 수질검사를 실시 하고자 함

□ 부적합시설 개선완료 건축물 수질검사 현황

○ 검사일자 : 2017. 7. 24. ~ 8. 1.

○ 검 사 자 : 아리수 품질확인제 기간제근로자 2명

관리번호	부적합시설	개선내용	비 고
*******	*****************	옥내배관 교체
*******	**********************	급수배관 교체	******
*******	**********************	급수배관 교체	******
*******	************************	급수배관 교체	******
*******	************************	급수배관 교체	******

○ 검사결과

- 노후 옥내배관 및 급수배관을 교체 완료한 건축물에 대하여 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하게 나타남

붙임 : 1. 2017년 부적합시설 관리대장 1부.

2. 2017년 부적합시설 관리카드 1부.  끝.