문서번호	정수과-4319
결재일자	2017.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
조평대		08/09 임두선
협 조
	주무관			조창연

관사 형광등 전원 점검결과 및 조치 요청

2017. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

관사 형광등 전원 점검결과 및 조치 요청

우리 정수센터 비상 및 직원들의 편의를 위한 주거용 관사인 나동106호 형광등 전원이 OFF시에도 잔류불빛이 남아 있어 피해를 입고 있으니 빠른 시일내 조치를 바랍니다.

▣ 제    목: 관사 형광등 전원 점검결과 및 조치 요청

▣ 점검일자: 2017.07.21.~2017.08.08.

▣ 점검대상: 관사 나동 106호

▣ 점검자 및 확인자

◯ 점검자: 공업주사 조평대

◯ 확인자: 전기운영주사 차재구, 기계운영 주사보 유덕종, 전문경력관 김관우, 유병생

◯ 확인자: 관사 관리담당 기계주사보 신왕성

▣ 점검결과 및 요청사항

◯ 나동 106호 형광등 전원 결선등 이상으로 형광등 소등시에도 현광등에 잔류불빛이 남아있어 깊은잠을 이루지 못하게되어 몸의 피로가 축척되고 스트레스를 받고 있으며

◯ 또한 출입구 천정에 설치되어 있는 외부 비상등도 106호 전원에서 공급되고 있음.

◯ 자체점검 및 조사결과 2014년 8월 정수장 전기설비 보수공사(연간단가)”작업지시로

계약업체의 차단기 교체작업 과정에서 전등의 공급선로 결선이 잘못 연결된 것으로 추정 됨.

◯ 현재 형광등 전등이 연결된 차단기를 OFF 시키면 형광등의 잔류 불빛이 없으며 외부 비상 전등도 꺼지는 것으로 확인 되었으며

◯ 취침전에 형광등 전원 차단기를 OFF상태로 놓고 취침을 하게 됨.

◯ 요청사항 : 시설부서인 정수시설과에 조치요구.

첨부: 전원 차단기 및 외부 비상등 사진 1부.  끝.