문서번호	정수과-4456
결재일자	2017.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		08/17 代박근희
협 조
	주무관			조평대

표준압력계 검·교정 계획 보고

2017. 8.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

표준압력계 검․교정 계획 보고

고압가스 안전관리법 시행규칙 별칙8에 의거 고압가스 저장탱크 및 배관설비에 설치되어 있는 압력계의 정상여부를 확인하기 위한 표준압력계의 검․교정을 이하와 같이 시행코자 함.

1		관련근거 및 검․교정대상 표준압력계

▣ 관련 근거

국가교정기관 지정제도 운용요령 제41조  : 측정기를 보유 또는 사용하는자는 주기적으로 해당측정기를 교정하여야 하며,

안전관리규정 제24조 : 관리책임자는 중요기계 및 계측기류 등에 대하여 법령이 정하는 바에 따라 검․교정을 실시한다.

▣ 표준압력계의 교정주기(별첨, 운영요령 제41조 관련)

게이지압용 압력계 : 12개월마다(권장사항임, 통상 24개월주기로 교정)

▣ 대상 표준압력계 및 내역

수 량	측정기명	형식/규격	기기번호	비고
2개	게이지압용 압력계(다이얼형)	0∼2.5Mpa, 150∅	006314	최초 검․교정일 :2012.03.05
	상동	상동	006315	최초 검․교정일 :2012.03.05

2		소요예산 및 발주방법

▣ 소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 92,200원(금구만이천이백원)

계약방법 : 검․교정 금액이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 검사를 시행하고  신용카드 결제로 입금 처리코자 함.

계약대상업체 : (주)다호트로닉 대표자 이동호 ☎ 02)865-7001

(주소 : 서울시 구로구 경인로 53길 90 STX W-TOWER 209호)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

검․교정 완료 및 납품기간 : 계측기 입고후 2∼3일

첨부 : 1. 견적서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 검․교정 대상 압력계 1부.

4. 수의계약 사유서 1부.

5. 압력계 교정주기 1부.

6. 교정요율표 1부.

7. 검․교정 관련규정 1부.  끝.