염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	우안제	08/21 서경만

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 8. 20.
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가동일 : 2017. 8. 18.(금)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.63	0.63							24.8	26.3
북악배수지	0.37	0.39
불광계통			0.25	0.25	0.38	0.40	89,207	93,376
백련계통	0.48	0.51	0.25	0.25	0.32	0.36	73,349	61,493
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.36	0.36	15,705	15,026

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2,974	3,114	83.27	87.19
백련계통	2,447	2,051	68.51	57.42
홍은,홍제계통	629	601	17.61	16.82
계	6,050	5,766	169.39	161.43	5,858/5.697

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 특이사항 없음

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝.

〇 가동일 : 2017. 8. 19.(토)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.63	0.63							26.3	26.1
북악배수지	0.39	0.40
불광계통			0.25	0.25	0.40	0.42	93,376	87,806
백련계통	0.51	0.59	0.25	0.25	0.36	0.44	61,493	67,581
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.36	0.38	15,026	12,930

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	3,114	2,930	87.19	82.04
백련계통	2,051	2,253	57.42	63.08
홍은,홍제계통	601	636	16.82	17.80
계	5,766	5,819	161.43	162.92	5,697/5,535

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 특이사항 없음

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝.

〇 가동일 : 2017. 8. 20.(일)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.63	0.63							26.1	23.2
북악배수지	0.40	0.37
불광계통			0.25	0.25	0.42	0.41	87,806	92,392
백련계통	0.59	0.58	0.25	0.25	0.44	0.43	67,581	64,313
홍은,홍제계통			0.30	0.30	0.38	0.37	12,930	16,243

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2,930	3,081	82.04	86.26
백련계통	2,253	2,144	63.08	60.03
홍은,홍제계통	636	647	17.80	18.11
계	5,819	5,872	162.92	164.4	5,535/5,371

□ 특이사항

〇 북악터널배수지 일일점검 결과

- 특이사항 없음

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝.