문서번호	재료연구과-4509
결재일자	2017.8.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
임희아	함영국	최영준	08/21 정득모

과산화수소 정도관리 결과 보고

2017. 8

재료연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

과산화수소 정도관리 결과보고

2017년 4월 정례사업소장회의와 관련 연구원 수처리제(과산화수소) 품질검사 준비 완료를 보고드림

Ⅰ		추진 배경

❍ 2017년 4월 정례사업소장회의 개최 결과 알림(본부 총무과-6282호, ‘17.5.10.)

- 비상시 과산화수소 품질검사 협조 요청(광암정수센터)

과산화수소 품질검사 요청사항

구 분		전	후	비 고
성분규격 기준시험		수처리제의 기준과 규격 및 시기준(13항목)	동일
품질시험 기관	평상시	외부시험기관	동일	21 일
	비상시	외부시험기관	서울물연구원	5 일

❍ 수질 비상시 수처리제(과산화수소) 품질검사 추진계획 수립(재료연구과-2640, ‘17.5.17.)

Ⅱ		검사 방법

❍ 검사대상 : 6개 정수센터 구매 시료

❍ 검사항목 : 13개 항목(수처리제 기준 항목)

- 과산화수소, 유리산, 증발잔류물, 인산염, 안정도, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 수은, 셀레늄, 성상, 확인시험

❍ 검사기준 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2017-116호)

Ⅲ		추진 결과

❍ 과산화수소 정도관리

- 기간 : 2017.7.10. ~ 8.17.

- 근거 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2017-116호)

- 항목 : 성상 및 확인시험 등 13항목

- 결과

항 목	검출한계	정량한계	R2	RSD
성 상	-	-	-	-
확인시험	-	-	-	-
과산화수소	0.435 %	1.3 %	-	0.005
유리산	0.001 %	0.004 %	-	0.019
증발잔류물	-	-	-	0.178
인산염(PO4)	0.192 mg/kg	0.6 mg/kg	0.996	0.012
안정도	0.497 %	1.5 %	-	0.005
비소(As)	0.055 mg/L	0.175 mg/L	0.999	0.037
납(Pb)	0.030 mg/L	0.096 mg/L	0.999	0.019
카드뮴(Cd)	0.076 mg/L	0.242 mg/L	0.999	0.047
크롬(Cr)	0.040 mg/L	0.126 mg/L	0.999	0.028
수은(Hg)	0.00219 μg/L	0.01 μg/L	1.000	0.004
셀레늄(Se)	0.050 mg/L	0.160 mg/L	0.999	0.035

· QA/QC 결과는 수처리제 기준과 규격 및 품질기준을 모두 만족함

· R2는 0.996 ~1.000, RSD는 0.004 ~0.178

Ⅳ		향후계획

❍ 과산화수소 정도관리 결과의 제출 및 검사 안내

- 본부 생산부 수질과 및 6개 아리수 정수센터

❍ 과산화수소 품질검사

- 감사시기 : 2017.8.22. 이후부터

- 검사일수 : 5일이내

- 검사체계 :

· 총무과 : 민원시료 접수

※ 수수료 : 138,600원(국립환경과학원 시험수수료 기준)

· 재료연구과 : 검사 주관(품질검사, 성적서 발송)

붙임  : 1. 과산화수소 정도관리 결과 1부.

2. 과산화수소 사용기준 및 성분규격 기준 1부.

3. 업무추진도 1부. 끝.