문서번호	물순환정책과-16549
결재일자	2017.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장
강화경	송동욱	08/28 안대희

-2017년 제4차 -

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

2017.8.

- 2017년 제4차 -

저영향개발 자문 소위원회 개최 계획

가산동 233-5번지 업무시설 신축 등 6건에 대해 저영향개발 자문 소위원회 검토 요청이 있어 다음과 같이 저영향개발 계획 적정성을 자문하고자 함

1		자문계획

□ 자문개요

❍ 자문안건

- 가산동 233-5번지 업무시설

- 구로 항동지구 6BL 공동주택

- 서울남부 출입국관리사무소 신축

- 도레이 한국 R&D 센터 조성사업

- 등촌1 주택재건축정비사업

- 홍은2 주택재건축정비사업

❍ 자문형태 : 서면자문

❍ 자문위원 : 저영향개발 자문 소위원회 위원

**************************************************

**********************************************

□ 자문내용

❍ 물순환시설 설치 계획의 적정성 여부 검토

❍ 기타 저영향개발 최적 설계 검토 등

2		자문대상 현황

【가산동 233-5번지 업무시설 신축】

❍ 위  치 : 금천구 가산동 233-5번지

❍ 규  모

- 대지면적 : 11,995㎡

- 건축면적 : 4,869.19㎡ (건축연면적 59,937.49㎡)

- 사업시행자 : ㈜알파하우징

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 2,702㎡, 침투측구 100m, 침투통 5개, 빗물이용시설 ㎥, 옥상녹화 ㎥

【구로 항동지구 6BL 공동주택】

❍ 위  치 : 구로구 항동 216-1번지 일원

❍ 규  모

- 대지면적 : 17,429.00㎡

- 건축면적 : 3,157.85㎡ (건축연면적 56,857.5㎡)

- 사업시행자 : 우남건설

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 2,254㎡, 식생수로 600m

【서울남부 출입국관리사무소 신축】

❍ 위  치 : 강서구 공항동 972-3번지 일원

❍ 규  모

- 대지면적 : 11,570㎡

- 건축면적 : 2,169.39㎡ (건축연면적 9,917.0㎡)

- 사업시행자 : 법무부

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 4,428㎡, 침투트렌치 65m, 침투측구 487m, 빗물이용시설 151㎥, 옥상녹화 281㎥

【도레이 한국 R&D 센터 조성사업】

❍ 위  치 : 강서구 마곡동 마곡일반산업단지 산업시설용지 D12-1,2

❍ 규  모

- 대지면적 : 10,528㎡

- 건축면적 : 3,629㎡ (건축연면적 29,979㎡)

- 사업시행자 : 도레이첨단소재(주)

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 1664.6㎡, 침투트렌치 129m, 침투측구 49m, 빗물이용시설 180㎥, 옥상녹화 246㎥

【등촌1 주택재건축정비사업】

❍ 위  치 : 강서구 등촌동 366-24번지 일원

❍ 규  모

- 대지면적 : 30,794.0㎡

- 건축면적 : 8,292.27㎡ (건축연면적 84,315.31㎡)

- 사업시행자 : 등촌1 주택재건축 정비사업조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 8,532㎡, 침투트렌치 40m, 침투통 3개, 옥상녹화 2,096.75㎥

【홍은2 주택재건축정비사업】

❍ 위  치 : 서대문구 홍은동 338-5번지 일대

❍ 규  모

- 대지면적 : 27,224㎡

- 건축면적 : 7,069㎡ (건축연면적 89,544.7㎡)

- 사업시행자 : 홍은2 주택재건축 정비사업조합

❍ 빗물관리시설 설치 계획

- 투수성포장 8,397㎡, 침투트렌치 92m, 침투통 6개, 빗물이용시설 345㎥

3		담당 검토의견

□ 빗물분담량 산정결과 적정

❍ 빗물분담량 산정결과, 설치대책량이 필요대책량을 초과하여 모두 적절한 것으로 검토 되었음

- 금천 233-5 : 필요대책량 62.5㎥/hr 〈 설계대책량 65.2㎥/hr

- 항동 6BL : 필요대책량 75.7㎥/hr 〈 설계대책량 76.1㎥/hr

- 출입국관리시무소: 필요대책량 61.8㎥/hr 〈 설계대책량 119.9㎥/hr

- 도레이첨단 : 필요대책량 48.9㎥/hr 〈 설계대책량 49㎥/hr

- 등촌1 : 필요대책량 143.1㎥/hr 〈 설계대책량 153.7㎥/hr

- 홍은2 : 필요대책량 158.0㎥/hr 〈 설계대책량 159.3㎥/hr

4		행정사항

□ 저영향개발 자문위원 자문수당 지급

❍ 금400,000원 (100,000원 x 4인)

- 예산과목 : 물순환안전국 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선 및 관리, 물순환 시민거버넌스 구축, 사무관리비 (100-201-01)

붙임  1. 자문요청 자료 1부.

2. 자문의견서 양식 1부.  끝.