상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	********
(경유)
제목	직결급수 신고 증명서 (***********)

1. 호림-08-22(2017.8.22.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 건축허가 신청에 따른 상수도공급 가능여부에 대하여 아래와 같이 회시하오니 업무에 ***********

가. 위    치 : ***************

나. 신 청 인 : ******

다. 건물층수 및 세대수 : 14층, 아파트 29세대 중 가압직결대상 20세대

라. 시행조건

- 가정용 옥내배관은 자연직수용(3~5층, 9세대) 1개 배관과 가압직결용(6~14층, 20세대) 1개배관, 총 2개배관으로 분리하여 설치해야 함

- 관내 유속이 2.0㎧를 넘지 않도록 가압직결용 내부 급수관 구경을 40mm 이상으로 하여야 하며 적정한 가압장치를 규정에 맞게 설치해야 함. (직결급수 가이드라인 참조)

- 저수조의 설치 유무는 관련 법령에 따라야 함.

첨부 : 직결급수 가이드라인 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	박새롬		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	08/30 김홍준
협조자
시행	시설관리과-24714	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3695	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)