문서번호	기전과-6201
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		곽희영	08/31 이종엽
협조
	주무관		문준호

터널·지하차도 소화기 점검결과

2017. 8.

성동도로사업소

(기 전 과)

터널·지하차도 소화기 점검결과

소화기는 화재발생 초기 신속하게 화재 진압할 수 있는 중요한 시설로서 사전 예방 점검을 실시하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		관련근거

○ 터널 및 지하차도 소화기 관리 재강조, (도로시설과-9818, 2017. 8.11)

○ 터널·지하차도 소화기 관리 계획, (기전과-5781, 2017. 8.14)

Ⅱ		점검개요

○ 점 검 자 : 터널·지하차도 담당자 13명

○ 점검기간 : 2017. 8 .14 ~ `17. 8.31

○ 점검대상 : 터널(3개소), 지하차도(12개소)

○ 점검내용 : 터널·지하차도에 설치된 소화기의 압력게이지 및 파손여부등 정상작동에 이상유무 점검 실시

Ⅲ		점검결과

연번	시설명	연장(m)	소화기 수량	점검방법	점검결과	비 고
1	금호터널	320	34	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
2	옥수터널	165	18	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
3	무지개터널	255	26	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
4	성동지하차도	290	12	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
5	마장지하차도	140	4	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
6	신답지하차도	490	18	적정압력 및 파손여부 등	이상없음

※ 소화기 점검대상은 해당 시설물에 있는 전체의 소화기(관리실, 기계실 포함) 점검

연번	시설명	연장(m)	소화기 수량	점검방법	이상유무	비 고
7	답십리지하차도	48.5	4	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
8	중랑지하차도	320	4	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
9	동일로지하차도	320	8	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
10	신내지하차도	320	12	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
11	능산지하차도	536	13	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
12	군자지하차도	393	7	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
13	응봉지하차도	540	12	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
14	서울숲1지하차도	197	12	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
15	서울숲2지하차도	200	4	적정압력 및 파손여부 등	이상없음
총 수량			188

Ⅳ		향후계획

○ 터널·지하차도에 설치되어 있는 소화기 188개를 전면 점검한결과, 상기와 같이 이상없이 정상 동작가능하며,

○『터널 및 지하차도 소화기 관리 재강조』지침에 따라 소화기 점검결과를 본청 도로    시설과에 제출코자 함.

첨부 : 1. 소화기 이력관리대장 1부.

2. 소화기 점검관리대장 1부.  끝.