문서번호	급수운영과-23299
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	08/31 김정수
협 조

노후관 여부 확인을 위한 횡단굴착 시행보고

2017. 8

강서수도사업소

(급수운영과)

노후관 여부 확인을 위한 횡단굴착 시행보고

관내 취약 상수도관(수질민원 발생, 소,불출수 지역, 급수공사시 발생한 노후관)에 대한 관재질 등 노후관 여부 확인을 위한 확인굴착을 아래와 같이 시행코자 합니다.

2017.  8.  31.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

□ 대 상

○ 수질민원 발생하였거나 소·불출수 현상이 빈번하여 노후관으로 의심되는 관로

○ 급수공사, 누수복구 및 시설물 공사시 발견된 비내식성 재질 및 내부관 노후도         상태가 불량한 관로

○ 유관공사(하수도관 정비, 전기·통신관 이설 등) 시 발생한 노후관로

□ 횡단굴착 시행

○ 추진 방법

- 관로의 시,종점 부위에 대한 횡단굴착

- 노출관로에 대한 관시편 확인하여 재질 확인

○ 시행 대상

연번	위치	배관현황도 및 횡단굴착 위치도	시행계획
1	구로구 고척동 145-135~133-16호 간	※ 누수복구 공사(접수번호 201609301878)시 PVC재질 발견. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 3개소 확인굴착

연번	위치	배관현황도 및 횡단굴착 위치도	시행계획
2	구로구 고척동 49-2~49-1호 간	※ 수질민원(수돗물 내 이물질 등)이 빈번한 지역으로, GIS상 D80mm/DP이나 관재질 및 노후도 확인이 필요함.	횡단굴착 1개소
3	구로구 개봉동 279-15~289-17호 간	※ 수질민원(수돗물 내 이물질 등)이 빈번한 지역으로, GIS상 D100mm/DP이나 관재질 및 노후도 확인이 필요함.	횡단굴착 3개소

□ 조치 계획

○ 상기 건에 대하여 2017년 단가계약사인 세화건설(대표 김장원)에 작업지시하여         횡단굴착 및 관시편 확인코자 하며,

○ 재질 확인결과 비내식성 노후관으로 판명된 상수도관에 대하여는 2017년도 정비        계획에 반영하여 민원해소 및 노후관 정비에 만전을 기하고자 합니다.

┏ 공사개요 : 횡단굴착 7개소 및 D80~100mm 상수도관 시편확인

┠ 소요예산 : 2,500천원

┗ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관정비)  끝.