등록번호

도로시설과-13525

주무관

도로조명팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2017.8.31.

백호선

김덕춘

소철호

08/31

이우룡

결재일자

2017.8.31.

공개구분

대시민공개

협조

보안등 빛환경 개선을 위한 -

보안등 빛공해 방지 및 좋은빛 관리계획

제목란입니다.

안전건설국

도로시설과

- 보안등 빛환경 개선을 위한 - 보안등 빛공해 방지 및 좋은빛 관리계획

	추진배경
『인공조명에 의한 빛공해 방지법』제정에 따라 보안등 빛공해 민원발생 우려가 높은 보안등에 대한 전수조사를 시행하고 적정 등기구로 교체, 정비를 통한 효율적 빛관리로 쾌적한 보행환경 조성

Ⅰ		관련근거

인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행 (2013. 2. 2)

서울시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례시행 (2014.7.17.)

Ⅱ		시설현황

등기구 광원별 현황                              (단위 : 개)

합 계	컷오프형	이미지형	확산형
5,911	3,108	562	2,241

설치형태

컷오프형(LED)	이미지형(나트륨,메탈)	확산형(나트륨,메탈)

Ⅲ		문제점 및 개선방향

현재 주택가 골목길 보안등은 빛공해(침입광,상향광) 민원을 유           발하는 확산형 등기구가 대부분 설치되어 있어, 컷오프형 등기구          로 개선이 필요

빛공해 민원신고에 의존하는 소극적 행정을 탈피하고 민원 발생이            예상되는 보안등에 대한 전수조사를 실시하여 적극적 개량을 통한           빛환경 유해요인 사전제거로 주민 만족도를 증진

보안등 신규설치시 빛방사 허용기준을 적용하여 설치하고 불필요한

보안등은 철거조치

※ 빛방사 허용기준 ( 인공조명에 의한 빛공해방지법 시행규칙 제6조)

대상조명	측정기준	기준값	조명환경관리구역
			1종	2종	3종	4종
공간조명 (보안등)	주거지연직면조도(lx)	최대값	10lx			25lx
※1종 : 보전녹지지역 2종 : 자연녹지지역 3종 : 주거지역 4종 : 상업지역					장충동,다산동,약수동,청구동,동화동,신당5동,필동,중림동	을지로동,소공동,명동,황학동

Ⅳ		보안등 전수조사 시행

보안등 전수조사

조사기간  : 2017. 09. 01(금) ~ 09. 29(금) 【 29일간 】

조사방법  : 구청, 동주민센타 합동조사 시행

- 동주민센타 : 각 동별 동장 주관하에 조사시행

- 도로시설과 : 자체 조사반 편성하여 조사시행

주요 조사내용

보안등 불빛이 창가쪽으로 향하는 확산형 등기구에 대하여            야간 연직면 조도 측정

보안등 등기구의 형태, 높이, 방향, 각도의 적정 여부

불필요한 보안등 관리상태 점검하여 에너지 낭비요인제거

현장여건에 적합한 적정용량(w) 적용 여부

조사반 편성 및 조별점검 노선

구 분	조 사 반
	1조	2조	3조	4조
총 괄	도로조명팀장 김덕춘
조사자	공업6급 가순종	공업7급 백호선	공업7급 나권희	공업7급 김봉섭
보안등(동별)	소공동,회현동, 중림동	필동,광희동, 을지로동, 명동	신당동, 다산동, 약수동, 청구동	신당5동,동화동 황학동, 장충동

Ⅴ		향후계획

보안등 등기구 정비추진

창가쪽 방향 확산형 등기구중 야간 연직면 조도 허용기준              을 초과한 등기구에 대해서 컷오프형으로 우선 교체추진

	⇨
개선전(확산형)		개선후(컷오프형)

불필요 하거나 중복 설치된 보안등은 철거조치

침입광 발생이 예상되는 등기구는 설치높이, 방향, 경사각,           조명기구 글러브에 대한 도색, 차광판 설치 등 현장여건에           맞게 재배치

보안등 등기구 점진적 개량추진

2017년 보안등연간단가 사업예산 범위내에서 우선추진

좋은빛환경 조성사업등 국,시비 확보하여 년차적 개량

Ⅵ		행정사항

동별 전수조사 실시

동별 보안등 전수조사 결과제출 ----------2017. 10. 10(화)

붙 임 : 1. 조사결과 보고양식 1부. 끝.