문서번호	공원사업과-1762
결재일자	2017.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원사업과장	공원부장
유충현		윤재한	09/04 문길동
협 조

설계용역관련 회의개최 결과보고

(밤섬생태관찰데크 조성사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8

공원부

(공원사업과)

관련부서 회의 개최결과 보고

□ 회의개요

○ 일시 및 장소 : ‘17.8.25(금)13:00~18:00, 중부발전소 회의실

○ 참 석 자 : 18명

- 사업본부  (2명) : 공원사업과장, 담당

- 관련부서(16명) : 도시공간개선단 윤근주팀장, 마포구청녹지관리과장외3, 중부발전소 이광수차장외2, 이화원 김이식소장외1, 동일기술공사 강철중팀장, 한전기술 김영용과장, 용역사 조민석대표외3

○ 회의주제

▸ 용역관련 부서간 사업일정 및 범위, 현장조사, 부서별 의견개진 등

▸ 생태데크설치 위치에 대한 적절성 등

□ 회의내용

① 도시공간개선단 윤근주 팀장

○ 생태데크위치는 현재 지명설계 공모된 당인리발전소 유입수로앞 에 설치하는 것이 최적의 장소로 판단됨

② 마포구청 공원녹지과장 최한규

○ 현재 용역범위안에 포함되지 않은 고수부지상의 공원조성을 이번과업에 포함하고 동쪽 경사로는 향후 제내지에서 한강을 출입하는 주도로이므로 이를 이용하여 생태데크와 연결하였으면 함

☞ 추가과업에 소요되는 예산에 대해 향후 서울시(재생정책과), 문체부와 협의하여 결과에 따라 추진하겠으며, 경사로 이용은 제내지에서 들어오는 2개의 주 출입구중 하나로서 임시 경사로를 활용하여 생태데크와 연결하는 것으로 검토하겠음

③ 중부발전소 이광수 차장의 유입수로주변 현황설명

○ 현재 취수구조물 바깥쪽 인공호안 교량구조물 하부에는 7연속 콘크리트 박스가 설치되어 상부 자전거도로로 사용되고 있음

☞ 박스로 인한 취수구 주변 퇴적토는 현재까지 발생하지 않고 있음

○ 발전소 냉각수 유입수로앞에 부유체 설치시 취수 문제 여부와 수리영향에 의한 토사 퇴적 등에 대해 검토바람

☞ 설계용역에서 기술적 검토후 협의하겠음

○ 현재 자재 반·출입 등을 위해 임시설치된 동쪽경사로 사용여부 등

☞ 2개 주요통로로서의 기능이 필요하므로 용역설계시 적극검토

④ 중부발전소 용역사 이화원 김이식소장

○ 현재 한강 접안부의 상황으로 미루어볼 때, 취수구조물을 피해 서쪽으로 배치 이동 시, 오히려 신설 구조체 주변으로 모래 등의 퇴적작용이 더 심해질 수 있는 구조이며, 현재의 위치가 경험적으로 더 적합함.

□ 향후 추진방향

○ 현재의 배치는 물살이 센 한강 수충부주변에 설치하는 구조물로 서 이로인한 발전소 냉각수 이용에 문제(퇴적여부 등)가 없다면 최적의 장소로 생각됨

- 용역사에서 이를 우선 검토토록하고 설계를 진행 하겠음

○ 용역범위에 속하지 않은 과업에 대해서는 서울시와 문체부 협의하여 추가 예산확보 가능여부 확인후 추진

- 당인리발전소 사업구간외 고수부지 약 12,000㎡ 공원조성 등

- 유입수로내 자전거도로(7연속 콘크리트 박스구조물)이전시 교량설계 등

- 기존하안에 설치된 콘크리트 구조물 제거후 생태복원 등

○ ‘17년 추진일정 계획

- 2017.09. : 현장조사 및 자료수집

- 2017.10. : 서울지방국토관리청 협의시행

- 2017.11. : 한강시민위원회 자문희의 개최(일정 유동)

- 2017.12. : 중간보고회 개최(본부장)

붙 임 : 합동회의 개최결과 1부(용역사).  끝.