문서번호	시설관리과-25134
결재일자	2017.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		주무관	시설관리과장		동부수도사업소장
이호열		유광창	代박종일		09/11 이구석
협 조
	급수운영과장			송근호

2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획

2017.  9.

동부수도사업소

(시설관리과)

	2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획

	우리민족 고유 명절인 추석을 맞아 상수도 공사장에 대한 안전점검 계획을 수립하여 공사장 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				추진개요
		c

□ 관련근거

○ 2017년 추석대비 상수도분야 대책(기획예산과-8463, ’17. 8. 30.)

○ 2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 확립(하천관리과-13462, ’17. 8. 24.)

○ 2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응체계 계획(시설과-7929, ’17. 9. 4.)

○ 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획(시설과-8017, ’17. 9. 7.)

□ 추진기간

○ 추석 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2017. 9. 27.(수)~10. 10.(화), 14일

➤ 추석연휴 : 2017. 10. 3.(화)~10. 6.(금), 4일간

【※ 추석 : 10.4.(수)/ 개천절 대체휴일 10.6.(금)/ 한글날 10.9.(월)】

	[기상전망 및 전년도 상황]
□ 2017년 추석 종합대책 추진기간 기상전망 - 기온은 평년(14.3℃)보다 비슷하거나 높고 - 강수량은 평년(50.2㎜)과 비슷 □ 전년도에는 태풍 피해 없이 안정적인 기상상황을 보였음.

○ 안전점검 및 정비기간

- 점검기간 : 2017. 9. 12.(화)~9. 19.(화)

- 정비기간 : 2017. 9. 12.(화)~9. 21.(목)

➤ 대형공사장 안전점검 : 2017. 9. 18.(월)~9.19.(화)

□ 중점검검․정비 추진사항

○ 공사장 안전관리상태 점검

- 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책 적정여부

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 가설 구조물(비계․동바리․거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태

- 현장 내 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 등 설치 상태

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

- 각종 맨홀 주변 안전사고예방을 위한 안전보호망 설치 상태

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착 구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

○ 기타(신속한 대응체계 구축)

- 추석 연휴기간내 공사관계자 및 유관기관 비상연락망 확보

Ⅱ				세부추진계획
		c

□ 점검대상

○ 점검대상 :10개 정비공사 현장(송배수관 4개소, 배급수관 10개소)

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	담당자
1	동일로 노후 송배수관 정비공사	D=500㎜ L=1,353m	1,375	’17.05.25.~ ’17.12.27.	권기섭
2	능동로 배수관부설공사	D=500㎜ L=750m	385	’17.05.18.~ ’17.09.14.	최덕환
3	고산자교 주변 노후 송배수관 정비공사	D=900㎜ L=270m	3,254	’16.06.16.~ ’17.12.29.	박종대
4	휘경동 43-1~34-10호 송배수관 정비공사	D=500㎜ L=672m	362	’17.05.12.~ ’17.10.06.	박상열

○ 배급수관 정비공사(6개소)

연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	담당자
1	군자동 103 ~ 503외 2개소 배급수관정비공사	D=80~200㎜ L=979m	377	`17.04.20.~ `17.11.11.	이준범
2	자양동 229-59~612-17외 3개소 배급수관정비공사	D=150㎜ L=1,036m	257	`17.04.12.~ `17.10.05.	이진원
3	행당동 12번지등 5개소 배급수관정비공사	D=150~300㎜ L=1,580m	587	`17.04.27.~ `18.01.03.	김왕근
4	제기동 1152-10~142-12 외 4개소 배급수관 정비공사	D=150~300㎜ L=2,285m	892	`17.05.11.~ `17.12.03.	윤혜정
5	장안동 93-27~285-1 외 6개소 배급수관 정비공사	D=80~300㎜ L=2,554m	670	`17.05.01~ `17.12.24.	박상현
6	묵동 170-1번지 외 13개소 배급수관 정비공사	D=150~300㎜ L=1,843m	542	`17.04.25.~ `17.12.26	박윤선

□ 점검방법

○ 합동점검 실시

- 사업소 공사담당, 시설관리공단 감독, 시공사 현장대리인

○ 풍수해 대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

□ 점검일정

○ 점검 기간 : ’17. 9. 18(월)~9. 19(화) 2일 중 탄력적으로 일정 운영

○ 정비 기간 : 지적사항에 대한 정비는 ’17. 9. 21.(목)까지 조치 완료

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 응급 조치하고, 보수 완료시까지    주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

○ 본부 보고사항

- 추석대비 상수도공사장 안전점검 세부추진계획서 제출 → ’17.9.11.(월)까지

- 추석대비 상수도공사장 안전점검 및 조치 결과 제출 → ’17.9.21.(목)까지

○ 추석연휴 집중호우 대비 공사현장 비상연락체계 정비

○ 현재 추진 중인 “여름철(풍수해) 대비 시설물 안전점검”과 병행 추진

※ 여름철 대책 기간 : 2017. 5. 15.~10. 15. (5개월)

붙임 : 1. 추석대비 상수도공사장 안전관리 점검표 1부.

2. 추석대비 상수도공사 안전점검 양식 1부.  끝.