문서번호	계획설계과-7615
결재일자	2017.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
이동석		이임섭	09/15 이규상
협조

2017년도 상반기 저수조 현황 및 청소실태 파악 결과 보고

2017. 9.

상수도사업본부

(급  수  부)

2017년도 상반기 저수조 현황 및 청소실태 파악 결과 보고

2017년도 상반기 저수조 현황과 수도법 제33조(위생상의 조치) 및 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)에 따른 저수조 청소실태 파악 결과를 보고 드림.

Ⅰ		저수조 현황

□ 대형 저수조 : 12,810동․단지,  31,881개(지상 16,203  지하 15,678)

※ ’16년 하반기 : 12,632동․단지,  30,279개(지상 14,953, 지하 15,326)

- ’16년 하반기 대비 178동·단지 증가

○ 대형 저수조가 설치된 아파트 및 건물의 동․단지수는 균등한 편임

○ 저수조 개수는 아파트 저수조가 46.9%를 차지

< 대상 건물별 동․단지 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상	(舊)공중위생관리법 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)가 개정(’17.4)되었느나 대상 건축물 변동은 없음 : 타법(공중위생관리법 시행령 제3조- 삭제 ’16.8)개정 시행령 제3조에 따른 건축물
동 ․ 단지	12,810 동․단지	4,589 단지	4,501 동	3,720 동
저수조 개수 (지상 / 지하)	31,881 (16,203/15,678)	14,962 (8,898/6,064)	9,989 (4,322/5,667)	6,930 (2,983/3,947)

○ 용량 현황 : 5,274천톤

- 아파트의 용량이 많은 부분(64.6%)을 차지

구분	계	아 파 트	연면적 5천㎡이상	(舊)공중위생관리법 시행령 제3조에 따른 건축물
용량 (천톤)	5,274	3,407	1,429	438

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 : 15,678개 <100톤이하가 절반(45.4%) 가까이 차지>

- 지상 저수조 : 16,203개 <100톤이하가 대부분(87.1%)을 차지>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	15,678	7,110	4,502	4,066

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	16,203	14,113	1,650	440

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 4,647 천톤 <301톤이상이 많은부분(74.7%)을 차지>

- 지상 저수조 :   627 천톤 <100톤이하가 절반(54.1%) 이상을 차지>

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (천톤)	4,647	390	788	3,469

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (천톤)	627	339	189	99

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : 콘크리트(35.7%)와 스텐리스(28.1%)가 많은부분을 차지

- 지상 저수조 : FRP(57.4%)와 SMC(17.6%)가 대부분을 차지

FRP(fiber reinforced plastics) : 유리섬유 보강 플라스틱

SMC(sheet molding compound) : 불포화 폴리에스터 수지에 촉매 등을 합친 성형성이 좋은 sheet상의 재료

< 지하 저수조 재질별 비율 >	< 지상 저수조 재질별 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	15,678	5,590	2,040	4,411	2,794	431	63	349

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	16,203	719	9,300	2,668	2,846	108	229	333

□ 소형 저수조 : 1,690동,  2,074개(지상 1,230  지하 844)

※ ’16년 하반기 : 1,569동,  2,139개(지상 1,211  지하 928)

- ’16년 하반기 대비 121동 증가

○ 소형 저수조는 일반건물에서 대부분(98.6%) 설치

○ 저수조 개수는 일반건물이 대부분(98.8%)을 차지

< 대상 건물별 동 비율 >	< 대상 건물별 저수조 개수 비율 >

구 분	계	주 택	일반건물
동	1,690	23	1,667
저수조 개수 (지상 / 지하)	2,074 (1,230/844)	25 (24/1)	2,049 (1,206/843)

○ 자치구별 분포 현황은 강남․서초․송파구가 절반(49.6%)을 차지

구분	계	강남구	서초구	송파구	타 자치구
동	1,690	419	253	167	851

○ 용량 현황 : 37,485톤

- 일반건물의 용량이 대부분(99.6%)을 차지

구분	계	주 택	일반건물
용량 (톤)	37,485	164	37,321

○ 규모별 개수 현황

- 지하 저수조 :   844개 <100톤이하가 대부분(98.0%)을 차지>

- 지상 저수조 : 1,230개 <100톤이하가 99.9% 임>

< 지하 저수조 규모별 개수 비율 >	< 지상 저수조 규모별 개수 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (개)	844	827	17	0

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (개)	1,230	1,229	1	0

○ 규모별 용량 현황

- 지하 저수조 : 28,506톤 <100톤이하가 많은부분(90.5%)을 차지>

- 지상 저수조 :   8,979톤 <100톤이하가 대부분(98.3%)을 차지)

< 지하 저수조 규모별 용량 비율 >	< 지상 저수조 규모별 용량 비율 >

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 하 (톤)	28,506	25,812	2,694	0

구 분	계	100톤 이 하	101~ 300톤	301톤 이 상
지 상 (톤)	8,979	8,829	150	0

○ 재질 현황

- 지하 저수조 : FRP(46.9%)와 SMC,스텐레스(각13.5%)가 많은부분을 차지

- 지상 저수조 : FRP가 절반이상(60.7%)을 차지

< 지하 저수조 재질별 개수 비율 >	< 지상 저수조 재질별 개수 비율 >

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 하 (개)	844	124	396	114	114	13	14	69

구 분	계	콘크 리트	FRP	스텐 리스	SMC	PDF	강재	기타
지 상 (개)	1,230	35	746	81	18	10	9	331

Ⅱ		저수조 청소 실적

□ 청소실적

○ 대형 저수조 : 12,810동․단지 전량(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 96.9%(12,419동․단지)

- 자체 실시 :  3.1%(391동․단지)

○ 소형 저수조 : 1,690동 전량(100%) 청소 실시

- 용역 실시 : 78.8%(1,332동)

- 자체 실시 : 21.2%(358동)

Ⅲ		향후계획

□ 소형 저수조 급수방식 주택(23동)의 직결급수 ’17년 말까지 완료

붙 임 : 1. 법적 근거 1부.

2. 2017년 상반기 대형 저수조 통계자료 1부.

3. 2017년 상반기 소형 저수조 통계자료 1부. 끝.

□ 법적 근거

대형저수조

○ 수도법 제33조(위생상의 조치)

- 수돗물을 다량으로 사용하는 건축물 또는 시설의 소유자나 관리자는

급수설비에 대한 소독등위생조치를 하여야 한다.

○ 수도법 시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류)

- 연면적 5천㎡이상(주차면적 제외)인 건축물․시설

- (舊)공중위생관리법 시행령 제3조에 따른 건축물․시설

․ 연면적 3천㎡이상의 업무시설

․ 연면적 2천㎡이상 2이상 용도의 건축물, 학원, 혼인예식장, 지하도 상점가

․ 대규모 점포 및 객석수․관람석 1천석 이상의 공연장, 실내체육시설

- 아파트 및 그 복리시설(근생, 유치원, 경로당 등)

※ 공중위생관리법 시행령 제3조가 삭제(’16. 8)됨에 따라 환경부에서 수도법 시행령 제50조 개정(’17.4) – 대상 건축물·시설은 변동이 없음

○ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등위생조치 등)

- 저수조 청소 : 반기 1회 이상

- 저수조 수질검사 : 1년이내 1회 이상

- 위생상태 점검 : 월 1회 이상    ※ 관리자교육 : 수도법 제36조(교육)

○ 수도법 제83조(벌칙)

- 소독등위생조치를 하지 아니한 건축물․시설의 소유자 또는

관리자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

소형저수조

○ 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

- 수도법 시행령 제50조에 해당되지 않는 건출물이나 시설에

저수조를 거쳐서 수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물이나 시설

○ 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

- 저수조 청소 : 반기 1회이상

○ 수도조례 제44조(과태료) ③항

- 제40조의3제1항을 위반한 자에 대하여는 50만원의 과태료를 부과한다.(개정 2015.10.8./시행 2016.7.1.)