문서번호	정수시설과-8973
결재일자	2017.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	09/19 代안창수
협조

2017추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9

영등포아리수정수센터

2017추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 우리센터 상수도 공사장 안전점검을 실시하고 결과를  보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 본부 기획예산과-8465호(17.8.31) 2017추석대비 상수도분야 종합대책

□ 본부시설과-7929호(17.9.4) ‘17기습폭우대비 풍수해대응계획

□ 본부시설과-8017호(17.9.7) ‘17추석대비 상수도공사장 안전점검계획

Ⅱ		추진현황

□ 점검 및 정비기간 : 2017. 9. 8(금). ~ 9. 19(화).

□ 점검대상

○ 공사장 현황

- 1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사

- 풍납취수장 옥상방수 및 시설물개량공사

□ 자체 점검반 편성 및 운영

○ 점검반

- 토목,건축 시설물담당 : 김진수, 박응희, 정지덕

□ 중점 점검 사항

○ 공사장 안전관리상태 점검

- 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책 적정여부

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 가설 구조물(비계․동바리․거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태

- 현장 내 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 등 설치 상태

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

- 각종 맨홀 주변 안전사고예방을 위한 안전보호망 설치 상태

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착 구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

○ 기타(신속한 대응체계 구축)

- 추석 연휴기간내 공사관계자 및 유관기관 비상연락망 확보

□ 점검방법

- 점검자 : 토목,건축 시설물 담당자가 점검

- 점검내용 : 공사장 안전관리상태, 안전시설 및 보안, 비상연락망확보등

Ⅲ		점검결과

○ 점검시 주요지적사항 및 조치사항, 계획

공사명	점검지적사항	조치사항 및 계획
1정수장 활성탄지 퇴수밸브 교체공사	이상없음
풍납취수장 옥상방수 및 시설물개량공사	이상없음

※ 참조 : 공사장 안전관리 점검표

Ⅳ		향후 계획

○ 점검이력 기록 관리

○ 점검 결과 경미한 사항은 즉시 정비 및 보수

○ 2017 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과 본부에 보고

별첨 : 1) 2017추석대비 건설공사장 안전관리 점검표 1부,

2) 2017추석대비 상수도공사장 안전점검 1부 끝.