문서번호	공간정보과-6895
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		이성환	09/21 강신재
협조	주무관		전성호
	주무관		김영혁

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(1차) 결과보고

2017. 9.

상수도사업본부

【공간정보과】

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(1차) 결과보고

『2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』의 공공측량성과심사(1차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 및 동법 시행규칙 제22조

추진목적

❍ 공신력있는 심사기관의 공공측량성과심사를 통해 정확도 점검 및 품질 확보

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 탐사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(신설기준점 207점, 상수도시설물 245.9㎞)

심사기간 : 2017. 8. 23.~9. 15

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 일반사항, 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

심사기관 : 공간정보산업협회

결과요약

❍ 대상 434.0㎞중 245.9㎞ 성과심사 완료 : 심사율 56.6%

❍ 심사결과

평가항목	도시기준점	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(DB구축 434㎞, *******원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 162㎞ (신설 44, 기존 118)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 29, 기존 92)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설 51, 기존 100)
용역기간	2017. 2. 23.~2018. 3. 31.
계약금액	*******원	*****원	*******원
수 행 사	*********	***********	*********
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

성과심사현황

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	서북지역	서남지역	동남지역
도시기준점		207점	57점	62점	88점
지하시설물도		422도엽	140도엽	122도엽	160도엽
연장	총연장	245.967㎞	90.072㎞	74.817㎞	81.078㎞
	탐 사	190.968㎞	74.322㎞	59.542㎞	57.104㎞
	실 측	43.086㎞	12.472㎞	11.432㎞	19.182㎞
	불 탐	11.913㎞	3.278㎞	3.843㎞	4.792㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		56.6%	55.6%	61.8%	53.6%
사업물량		434.000㎞	162.000㎞	121.000㎞	151.000㎞
심사물량	계	245.967㎞	90.072㎞	74.817㎞	81.078㎞
	전회	-	-	-	-
	금회	245.967㎞	90.072㎞	74.817㎞	81.078㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함

[붙임1] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

도시기준점 측량 : 표본(50%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	104	104	100%	적 합
서 북	29	29	100%	적 합
서 남	31	31	100%	적 합
동 남	44	44	100%	적 합

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본(2%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	255	250	98.0	적 합
	심도		253	99.2	적 합
서 북	평면	90	87	96.7	적 합
	심도		89	98.9	적 합
서 남	평면	85	85	100.0	적 합
	심도		84	98.8	적 합
동 남	평면	80	78	97.5	적 합
	심도		80	100.0	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본(20%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	3,150	3,010	95.5	적 합
	심도		3,105	98.5	적 합
서 북	평면	1,113	999	89.8	적 합
	심도		1,082	97.2	적 합
서 남	평면	809	788	97.4	적 합
	심도		797	98.5	적 합
동 남	평면	1,228	1,223	99.6	적 합
	심도		1,226	99.8	적 합

정위치 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	7,196	7,171	99.6	적 합
서 북	2,649	2,644	99.8	적 합
서 남	2,129	2,128	99.9	적 합
동 남	2,418	2,399	99.2	적 합

구조화 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	7,196	7,097	98.6	적 합
서 북	2,649	2,627	99.2	적 합
서 남	2,129	2,110	99.1	적 합
동 남	2,418	2,360	97.6	적 합

결과분석

❍ 도시기준점   : 적합도 100.0%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 조사/탐사·측량(현장) : 적합도 98.6%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.6%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 98.6%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완지시 : 2017. 9. 25.까지

심사완료물량 기성시행(검사)  : 2017. 9. 27.까지

심사 및 보완완료된 DB, 사업소담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

붙임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량성과심사 결과서 각 1부. 끝.