문서번호	도로보수과-9365
결재일자	2017.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
이석연		송광석	09/22 김환겸
협조

『도로사면(비탈면, 옹벽) 안정화를 위한』

’17년 추석 대비 안전점검 결과보고

2017. 9.

동부도로사업소

도로보수과

『도로사면(비탈면, 옹벽) 안정화를 위한』

’17년 추석 대비 안전점검 결과보고

우리사업소에서 관리중인 도로사면(옹벽)에 대한 추석 대비 안전점검을 실시하고 점검결과를 보고드림

Ⅰ		도로사면 관리현황

구분	위치	관련시설 명칭	연장(m)	면적(㎡)	노선명	비고
계		5개소	503.4	2,811
옹벽 (조립식)	서초구 원지동 산79-16 주변	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	168.0	1,279	헌릉로 연결도로	2종
옹벽 (계단식)	서초구 원지동 산79-16 주변	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	25.2	373	헌릉로 연결도로	급경사지
옹벽 (판넬식)	서초구 원지동 93-3 주변	헌릉로연결도로 RAMP-E 토공단면 우측도로	151.2	703	헌릉로 연결도로	급경사지
옹벽 (중력식)	서초구 원지동 199-3 주변	헌릉로연결도로 RAMP-B 토공단면 우측도로	39.0	156	헌릉로 연결도로	법정외
옹벽 (중력식)	강남구 도곡동 145-33 주변	구룡터널방향 매봉터널 진입 우측사면(세브란스병원 앞)	120.0	300	언주로	급경사지

※ 헌릉로연결도로는 2015. 9. 1. 서울시 도시기반시설본부로부터 인수(시공자 : 롯데건설)

Ⅱ		점검결과

□ 점검개요

○ 점검대상 : 도로사면 5개소

○ 점검기간 : ’17. 9. 19. ~ 9. 21.(총3일간)

○ 점 검 자 : 시설6급 송광석, 시설7급 이석연

○ 점검방법 : 점검표에 의한 현장점검

□ 중점 점검사항

○ 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

○ 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

○ 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

○ 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

○ 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등) 파손 및 준설(퇴적) 여부

○ 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과 및 조치계획

구분	관련시설 명칭	지적사항	조치계획	비고
계	5개소
옹벽 (판넬식)	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	- 특이사항 없음	- 지속관찰
옹벽 (계단식)	헌릉로연결도로 의료단지진입로-A 우측사면	- 특이사항 없음	- 지속관찰
옹벽 (판넬식)	헌릉로연결도로 RAMP-E 토공단면 우측도로	- 특이사항 없음	- 지속관찰
옹벽 (중력식)	헌릉로연결도로 RAMP-B 토공단면 우측도로	- 특이사항 없음	- 지속관찰
옹벽 (중력식)	구룡터널방향 매봉터널 진입 우측사면(세브란스병원 앞)	- 특이사항 없음	- 지속관찰

Ⅲ		행정사항

○ 안전점검 결과 시스템 입력(NDMS. FMS 등)	: 2017. 9. 29.限

붙임 : 1. 도로사면 위치도 1부.

2. 점검표 및 보고서식 각 1부.  끝.