문서번호	동남권사업단-10774
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간계획팀장	동남권계획반장
우인식		오장환	10/18 강성욱
협조
	주무관		오상민

국제교류복합지구 시민참여관 현장 안전 및 시공점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10

동남권사업단

동남권계획반

- 국제교류복합지구 시민참여관 -

건축공사 전문가 현장 안전 및 시공점검 결과보고

국제교류복합지구 시민참여관 건축공사에 대한 전문가(설계자) 현장 안전 및 시공 관련 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		점검개요

□ 일  시 : `17. 10.12.(목) 15:00 ~ 17:30

□ 장  소 : 잠실종합운동장 내 시민참여관 건축공사 현장

□ 점검자

○ 외  부 : 노영자 공공건축가(LIM건축사사무소)

○ 내  부 : 주무관(건축감독)

2		주요의견

□ 옥외 벤치 안전 여부

○ 모서리 부위가날카로워 안전사고 위험이 있으니 그라인딩 혹은 철판 덧댐 시공후 최종 마감할 것

□ 외벽 전시모니터 설치 주변부 단열 검토

○ 철판 절곡부위 단열재 시공 보완할 것

- 전시모니터 설치를 위한 개구부 부위 단열재 설치하여 에너지 효율 증대

□ 기존 야구장 램프 계단 측면 및 하부

○ 기존 화장실 이용자가 많으므로 미관상 철판 시공이 필요하며, 화장실과 야구장 램프 사이 계단은 측면만 시공할 것

- 시민참여관과 야구장 램프 연결 계단으로 화장실 이용자의 미관을 고려 설치하는 방안 검토

□ 방부목재 오일스테인 시공

○ 누락되는 곳이 없도록 정밀 시공할 것

□ 1층 외벽 하부 색상

○ 외부 포장재와 동일한 색상으로 마감할 것

□ 철골구조물 용접부위 육안검사

○ 공장용접 부분은 양호함. 현장 용접 부분은 용접살이 충분하도록 정교하게 시공할 것

3		조치계획

□ 옥외 벤치 및 외벽 전시모니터 주변부 보완

○ 모서리 부위 등 이용자 안전성확보를 위해 그라인딩 또는 철판 덧붙이기 보완

○ 외벽 전시 모니터 철판 절곡부위 단열재 시공 보완 지시하여 에너지 효율 증대

□ 기존 야구장 램프 계단 측면 및 하부

○ 시민참여관과 야구장(램프) 연결 계단부를 화장실 이용자 미관을 고려하여 측면 및 하부 천판 제작설치 지시

□ 방부목재 오일스테인 시공

○ 오일스테인이 누락되는 곳이 없도록 정밀 시공토록 지시

□ 1층 외벽 하부 색상

○ 외부 포장재와 동일한 색상으로 마감

□ 철골구조물 용접

○ 공장용접 부분은 양호하나 현장 용접 부분은 용접살이 충분하도록 정교하게 시공토록 지시

4		행정사항

□ 참석수당 지급

○ 참 석 수 당 : 노영자 150,000원 x 1인 = 150,000원

붙임 1. 시민참여관 건축공사 전문가 검토의견서 1부

2. 시민참여관 건축공사 현장점검 참석자명부 1부. 끝.