문서번호	정수과-3592
보존기간	년
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
권오정		김형섭	10/19 임철수
협조

환경측정기기(수질TMS)

정도검사 실시계획 보고

2017.  10.

정 수 과

환경측정기기 정도검사 실시계획 보고

TMS실 환경측정기기를 관련법에 의해 정도검사를 실시하여 배출수처리시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

관련 근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조 내지 제8조제1항

❍ 상수도연구원 수운용과-4370(2009. 07.31.)호 : 환경측정기기

정도검사 관련 고지

정도검사 개요

❍ 검사대상 : 수소이온농도연속측정기(pH),부유물연속측정기(SS)

화학적산소요구량연속측정기(COD)

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

❍ 검사주기 : 매년 1회(단 최초 검사후 2년후 실시)

❍ 검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

❍ 검사기간 : 2017. 11.1 ~ 11. 3.

※ 전년도 검사주기에서 전․후 30일 이내

세부실시 계획

❍ 정도검사 대상기기 : 수소이온농도연속측정기(pH미터),부유물

연속측정기(SS측정기)

- COD측정기는 미실시(’16년 설치로 관련법 의거 업그레이드 실시)

❍ 환경측정기 및 기타설비 설치  : ‘17.10.17. ~ 11.7.

- ’18년부터 실시되는 수질오염공정시험에 의거 pH미터, SS측정기

신규설치, COD측정기 규정에 맞게 업그레이드 실시, 기타 설비 설치

※ 경기도청에 측정기 교체로 인한 개선계획서 기 제출 됨

❍ 정도검사는 측정기 제작업체에서 검사기간 동안 상주

- 측정기 제작업체에서 표준액 제조 및 정도검사 수행

소요예산 및 계약방법

❍ 법정검사 수수료 : 1,066천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 정도검사 신청서 및 검사수수료 관련법규. 끝.