문서번호	건축부-18057
결재일자	2017.10.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	건축부장
권기용		정호기	10/23 김진용
협조

『금천소방서 건립공사』

기본설계 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『금천소방서 건립공사』

기본설계 자문회의 결과 보고

『금천소방서 건립공사』설계용역의 외부전문가가 참여하는 기본설계

자문회의 개최결과를 보고 드림

1		사업개요

○ 위  치 : 금천구 시흥대로 344(독산동)

○ 규  모 : 지하 1층/지상 6층, 연면적 5,177㎡, 공공청사

○ 사업기간 : 17년 6월 ~ 19년 12월

○ 사업비 : 124억원

- 예정공사비 : 109억원(설계비 6억원, 감리비 9억원)

○ 설계용역

- 설계자 : UIA건축사사무소 대표 위진복

- 용역비 : 587백만원

- 기  간 : 2017. 6. 21. ~ 2018. 4. 16.(10개월)

○ 추진경위

- ’17.06.21. : 설계용역 착수

- ’17.07.24. : 구로소방서 자문회의 개최(주차장 배치조정 관련)

- ’17.09.05. : 기본설계(평면배치계획) 확정 통보(구로소방서→건축부)

2		설계자문회의 개최

○ 일시 : 2017.10.12.(목) 14:00

○ 장소 : 도시기반시설본부 건축부 회의실

○ 참석자 :  복지시설과장(분야별 담당), 소방재난본부·구로소방서 담당

설계자문위원(5명), 설계용역자(분야별 과업수행자)

3		설계자문 내용

○ 오영섭(건축계획)

- 지붕층 태양열(광) 판넬 디자인 필요

- 3층 주민편의시설 공간과 소방시설과의 동선 및 보안성 확보 필요

○ 최병훈(건축계획)

- 3층 필로티 주차장 부분(공사비 up 되는 부분 확보)

- 주민편의시설에 대한 동선 분리

- 태양열 테라스 부분 디자인 확인

○ 양동종(시공)

- 6층 창고문 동선에 걸리지 않도록 조정

- 화장실 배치 / 도어 위치 재검토

- 발전기실 D/A가 Y1열에서 벗어나지 않도록 검토해서 흙막이 계획이

원활하게 되도록 검토

- 현장직 대기공간의 출입문 폭을 넓게해서 출동시간 단축

○ 남현우(토목)

- 지반조사 결과를 바탕으로 정밀한 설계가 요구됨

- 평면배치상 일부 구간은 어스앙카가 불가피하게 설치될수 있겠으나 가급적 버팀보를 원칙으로 계획하는 것이 바람직 함

- 지하수위에 대한 차수 대책을 필히 계획하여 시공시 인접 노후 가구에 대한 안전성 확보에 주력해야 함

- 기초의 지내력도 지반조사 결과를 바탕으로 정확히 분석할수 있도록 해야 함

- CIP+강관파일 시공은 제반여건을 감안하여 선정할 것

(안전성, 경제성, 시공성 등)

○ 신기채(전기)

- 지하 1층 전기실은 다른 용도실 보다 침수예방을 위하여 20~30㎝ 정도 높이 유지가 필요함

- 출동시 주민편의시설을 사용중인 시민들 통제 내지는 관리 대책이 필요

(표시등이나 방송 등)

- 야간에 랜드마크적인 절제된 경관 조명이 요구됨

○ 원용기(사용부서)

- 소방시설은 차후 협의

- 지하층 샤워실 및 주방은 원안으로 코어에서 먼부분으로 일원화

4		행정사항

○ 자문위원 수당지급

- 자문수당 : 5명 x 150,000원/1명 = 750,000원

※ 100,000원(2시간)+50,000원(2시간초과)=150,000원/1명

- 예산과목 : 소방안전특별회계, 소방재난본부 소방행정과, 소방행정기반 강화, 직무환경 개선, 금천소방서 신설, 시설부대비

○ 자문결과에 대하여 설계자에게 검토 후 반영토록 통보

붙임 : 1. 자문의견서 1부.

2. 참석명단 1부.  끝.