문서번호	시설관리과-21849
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
강은영		김근용	고신석		10/26 이인걸
협 조
	급수운영과장			김정수
	주무관			김남구
	기전팀장			문용욱
	주무관			박학중

『 2017년 겨울철 대비 』

상수도 시설물안전점검계획

2017.  10.

강서수도사업소

2017년  겨울철 대비

상수도 시설물 안전점검계획

겨울철 한파로 발생할 수 있는 안전사고를 예방하여 시민생활 불편 최소화 및 안정적 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련 근거 : 겨울철 급수대책 추진계획 수립(계측관리과-7198:’17.10.11.)

※ 관련 근거 : 2017년 겨울철대비 상수도시설물 안전점검 계획(시설관리과-9379:’17.10.19.)

□ 점검 대상

(2017. 9월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	공동구
8	4	4	14	5	9	1 (0.04)	1 (9.5)

□ 점검 기간

❍ 사전점검 및 정비 : 2017. 10. 26.~11. 15. (3주간)

❍ 상시점검 및 정비 : 2017. 11. 15.~2018. 3. 15.

□ 점검 방법

< 본부․사업소 합동점검 >

❍ 점검 대상

- 노출 상수도관 1개소 (목동공동구)

- 특고압 수전 가압장 (해당없음)

❍ 점검 일정 : 11. 1.(수)

❍ 점검자

- 본부 ┍ 토목분야 : 강정구, 조인영, 이준연

┕ 기전분야 : 유준영, 김진민, 오충환

- 사업소 : 급수운영과 김남구, 김상덕

< 사업소 자체점검 >

❍ 사업소별 자체 점검계획을 수립하여 실시

- 점검반 구성, 운영기간, 활동내용, 점검대상, 배수지․가압장 제설대책 등을 포함한 세부계획 수립

- 가압장 점검은 기전담당과 합동점검 시행

❍ 자체점검 대상

- 1․2차 배수지

- 유․무인 가압장

- 일반교량 현수관로

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유․출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 겨울철 대비 현수상태, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 점검 시행하고 점검 결과를 11. 15.까지 본부 시설관리과 보고

※ 자체 점검 및 조치결과도 향후 경영실적 평가 결과 반영

❍ 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부. 끝.