문서번호	한양도성도감-11059
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
정윤모		곽동진	10/30 심말숙
협조

- 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 -

TF팀 자문회의(2017-3차) 결과보고

2017. 10.

문  화  본  부

(한양도성도감)

- 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성 -

TF팀 자문회의(2017-3차) 결과보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성사업」과 관련하여    실시설계(안)에 대한 전문가 TF팀 회의를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		TF팀 회의 개요

□ 일    시 : 2017. 10. 25.(수), 09:00 ~ 11:30

□ 장    소 : 서소문청사 1동 5층 회의실

□ 참 석 자 : 총 13인

- 내 부(5) : 한양도성도감 과장, 도성관리팀장, 서울역사박물관(보존과학과장),

공원조성과(김상엽주무관), 중부공원녹지사업소(조경팀장)

- 외 부(5) : TF팀 자문위원(이상해외 3인), 도시공원위원회 위원(최신현)

- 용역사(3) : 협동원건축사사무소(대표 이민아), 감이디자인랩(대표 정우건),

조선건축사사무소(윤대길 소장)

□ 자문(보고) 안건

-「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」실시설계(안)

※ 보 고 : 건축분야〔협동원건축사(사) 이민아 대표〕, 조경분야〔감이디자인랩 정우건 대표〕

문화재분야〔조선건축사(사) 윤대길 소장〕

Ⅱ		자문 결과

□ 보호각계획 관련

1. 보호각이 현장에서 멀리 떨어진 곳에서 어떻게 보일지 시뮬레인션하여 보호각 규모 변경 여부를 판단할 필요가 있음

2. 보호각 규모를 축소하였으나 사진 촬영각이 방해되고, 규모가 너무 커 서울 시내에서 바라보았을 때 경관상 저해요소로 작용할 우려가 있음

3. 보호각 기둥으로 인한 내벽 내탁부의 훼손이 되지 않토록 계획할 것

4. 보호각 규모는 현 설계규모와 ‘ ㅡ ’字형으로 축소한 규모를 대상으로 한 시뮬레이션을 통하여 검토하는 것이 바람직함

5. 보호각은 보호기능을 확보하는 선에서 규모를 축소할 수 있는지 고려할 것

□ 인포센터계획 관련

1. 인포센터 등 시설이 들어가는 건축 구조물과 남산 일대 경관과의 관계를 고려하여 재설계할 필요가 있음

2. 인포센터의 규모를 축소하고, 순성로 북쪽으로 이전하는 것이 바람직함

3. 인포센터 건물을 대폭 선큰 시켜서 같은 입면으로 보이는 남측의 신궁 기단석 등과의 시각적 이질감이 너무 대비되지 않도록 처리하는 방안 검토(분수대 쪽으로 면적 확보하는 방식도 검토 가능)

이 경우 전체 관람동선 상의 順路 및 휴게공간 확보 방안도 재검토 필요

(인포센터 옥상을 도성 관람 후 마지막 휴식·집결 장소화 하는 방안 등)

4. 인포센터의 시각적 차폐에 따른 공원 경관 훼손에 대하여 고려할 것

□ 관람데크 및 동선계획 관련

1. 관람데크와 동선 흐름 등과의 관계를 고려할 것

2. 철제 데크 시설 시에 하부 유구가 훼손될 우려가 있으며, 체성 하부구조를 원활하게 관찰할 수 있도록 배려하여 지형의 고저에 순응하여 목제 데크를 깔아 놓은 듯이 시설하는 방안 검토

3. 장애인 관람동선(8p)을 분수대에 접근하기 위하여 무리하게 곡선 동선을 설계할 필요는 없음

4. 보호각내 관람 데크는 폭 2m를 일관되게 유지하는 것보다는 부분적으로 넓은 포켓을 두어 잠시 쉬거나, 휠체어 등이 편안히 교행, 정지, 휴식 등이 가능하도록 하는 방안 검토

5. 현장유적박물관 경계를 구체적으로 설정하여 관리구역을 명확하게 정의하고, 그에 따라 기존 순성로의 선형도 검토할 것

□ 문화재 보존 및 정비계획 관련

1. 성벽 체성 구조를 파악할 수 있도록 지표면 높이를 설정하고 보호 방안을 고려할 것

2. 성벽 외곽은 체성 지대석 상면까지 마사토 다짐하여 복토하고, 주공은 재현하여 학술 및 관광자원으로 활용하는 방안 검토

- ‘17.10.31(화) 09:30. 현장 자문(심정보 위원)

3. 보호각 구간의 체성은 발굴조사 완료 시 상태로 유지하여 학술 및 관광자원으로 활용하는 것이 바람직함

4. 배전터 기둥자리의 물처리 등 보존 대책 수립에 대한 방안 검토

□ 화장실계획 관련

1. 기존화장실 철거 후 신축계획은 공간이 확보되므로 계획안 추진은 가능하나, 기존 화장실의 2층 부분을 철거하고 슬라브 상부를 활용하는 리노베이션 방안도 비교 검토하여 보다 합리적인 방안 선택

□ 조경계획 관련

1. 한양도성 원형의 보호와 회복을 염두 해 둔 상황에서 설계할 것

2. 경관관리 측면에서 조경계획을 할 것

3. 성벽 외곽 포장재를 쇄석으로 계획하는 것은 바람직하지 않으므로   성곽의 성격 및 기능을 고려할 것

4. 포장계획은 관람데크에 대한 설계(위치, 노선, 폭원, 재료, 공법)를  고려하고, 이후에 원형 존치구간, 신규 포장구간을 확인·설정한 후 포장계획을 수립하는 접근 방식을 제안함

5. 배수계획에서 땅을 만지는 구간도 최대한 땅의 형상을 통해 배수를 유도하여 배수구조물을 최소화할 것

6. 장애인 동선에 방해가 되지 않도록 포장계획 할 것(잔디매트)

Ⅲ		행정 사항

□ 자문결과에 대해 용역사에 통보, 실시설계 용역에 반영 조치

□ 4차 TF자문회의 일정 : 2017.11.29.(수) 10:00~

□ 외부 위원 참석 자문수당 지급 : 600,000원

- 산출근거 : 외부 자문위원 4인 × 150,000원 = 600,000원

(참석위원 중 송인호 서울역사박물관 관장은 공무원으로 제외)

- 지출방법 : 개인별 은행계좌로 입금

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

□ TF 회의 비용 지출 : 238,120원

- 오찬비용 :  95,000원(지출장소 : 우도일식)

- 다 과 비 : 143,120원(지출장소 : 서울시청 매점)

- 지출방법 : 한양도성도감 법인카드로 결재 후 매출전표 첨부 정산처리

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

□ 과업내용 변경(추가) 반영

- 전시공간과 기존화장실 철거 및 신축계획은 당초 과업 범위에 포함되어 있지 않은 사항이므로 과업내용에 추가로 반영 조치

· 추후 계약금액 변경 및 과업기간 연장 설계변경 시행

붙임  1. TF회의 전문가 검토의견서 1부

2. TF팀 참석자 서명부 1부

3. 자문회의 자료 1부.  끝.