길동중블록 공급량 분석 보고(9월)

등록번호	시설관리과-20602

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	代송종학	11/01 김태형

현 황

구 분	인구수 (천명)	수전수 (천전)	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2016년	347.4	67.8	14	525	4	651	312
2017년	356.0	69.9	9	56	2	619	875
전년대비 증 ․ 감	8.6	2.1	-5	-469	-2	-32	563

공급량 증․감 현황                                (단위:천㎥, %)

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2016년	전월	금월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	2,884	3,200	3,076	192	-124	6.66	-3.87
1일 평균공급량	96.1	103.2	102.5	6.4	-0.7	6.66	-0.68

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

10월 공급량 증․감 원인분석

□ 전년 동월대비 월 공급량 192천㎥(6.66%)증가, 전월대비 –124천㎥(-3.87%) 감소

- 광암중4블록 광암에서 암사수계로 전환

□ 전환일 : 2016. 7. 11.~ (본부배수과 지시사항)

- 인구수 8.6천명 증가, 수전수 2.1천전 증가

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행

□ 강동구 천호동 363-21 등 10개소 누수복구 시행

□ 누수방지량 : 675㎥

- 불용관 정비공사 시행

□ 강동구 암사동 495-45 등 2건 정비완료

- 재개발.재건축 지역 특별점검

□ 대상 : 고덕주공 3, 5, 7단지

□ 내용 : 현장주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그설치, 부정급수여부 등

□ 결과 : 특이사항없음

- 블록 경계밸브 점검

□ 결과 : 이상없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인.  끝.