문서번호	교량안전과-19884
결재일자	2017.11.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김윤희		유제천	11/03 한유석
협조

광진교 하반기 집중점검(과단위) 결과 보고

2017.  11.

교량안전과

광진교 하반기 집중점검(과단위) 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 ’17년 시설물 집중점검 계획에 의거 실시한 “광진교 하반기 집중점검(과단위)” 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 같은법 시행령 제6조

○ 2017년 교량시설물 안전점검 세부 추진계획(교량안전과-769호, ’17.1.12)

○ 광진교 하반기 집중점검(과단위) 시행계획(교량안전과-18402호, ’17.10.13)

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	현 황 사 진

□ 점검대상 현황

구 분		내 용			구 분		내 용
시설물명		광진교			준공년도		본교 및 북단램프: 2005년 6월 남단램프: 2007년 12월
시설물위치		서울시 광진구 광장동 ∼ 강동구 천호동
설계하중		DB-24			안전등급		B등급
제 원	연 장	본 선		본선: 1,055.9m
		Ramp		북단램프 189.6m + 남단램프 244.9m = 434.5m
	교 폭	본 선		20.0∼28.9m(2차로)
		Ramp		7.5m(1차로)
구 조 형 식	상 부	본 선		Steel Box Girder + Steel Plate Girder		기 초 형 식		교 대	본 선	R.C PILE
		Ramp		Steel Box Girder + R.C RAHMEN					Ramp	R.C PILE
	하 부	본 선	교 각	V형, 라멘식
								교 각	본 선	우물통기초 + R.C PILE
			교 대	역T형
									Ramp	우물통기초 + R.C PILE
		Ramp	교 각	구주식
비고		2009.6.30 걷고싶은 다리 조성공사 준공 (보도신설, 4차선 →2차선 변경)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2017. 10. 23(월) 15:00~18:00

○ 점검구간 : 광진교 전구간

○ 점검 참여자 : 총 26명

- 외부점검자 : 1명

∙ 광진교 전담 주치의 ㈜세안안전진단 부사장 유기운

- 내부점검자 : 교량안전과 25명(7개팀)

○ 주요 점검내용

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 배수시설, 난간, 부속시설 손상여부

- 하부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

○ 점검사진

집중점검 단체사진	점검사항 설명 및 안전교육 실시

□ 점검결과 : 별첨

○ 구조적 안전에 영향을 미치는 결함사항은 발견되지 않음

○ 국부적으로 본교 보도블럭 침하, 잡쓰레기 적치, 신축이음장치 이물질 퇴적, 조류 배설물 퇴적, 램프 받침부 부식 및 녹 발생, 강재부식 등 총 42건이 적출 되었음

- 보수대상 : 받침 부식 및 몰탈 파손 등 25건

- 주의관찰 : 누수흔적 등 10건

- 타기관 조치대상 : 전기시설 파손 등 5건

- 현장조치 밍 정비완료 : 2

□ 조치계획 및 행정사항

○ 점검결과 보수 및 정비대상에 대하여는 2017년 한강교량 일상유지보수공사로 조치

○ 지속관찰 사항에 대하여는 지속적인 관찰을 통해 이상 유무 확인

○ 타기관 조치대상인 BOX 내부 부점등 및 램프 진입구간 잡목 제거 등은 해당기관(한강사업본부, 성동도로사업소)에 정비 요청

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치 완료

○ 점검에 참여한 외부전문가(1명, 20만원/인)에게 수당 지급

붙임  1. 광진교 하반기 집중점검(과단위) 시행계획 1부.

2. 점검결과 및 조치계획 1부.

3. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.