문서번호	기반시설과-4252
결재일자	2017.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
김완경	박일연	11/03 최진석

2017 한강공원 수경시설

수질관리 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11.

서울특별시 한강사업본부

[ 기반시설과 ]

2017 한강공원 수경시설

수질관리 결과 보고

한강을 배경으로 시민에게 다양한 볼거리 및 깨끗한 휴식공간을 제공하는 한강공원 물놀이형 수경시설의 2017년 수질관리 현황 및 실적을 보고함.

Ⅰ		추 진 근 거

물환경보전법 제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

수질수생태계법 시행규칙 제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질·관리기준)

2017 한강공원 수경시설 운영 및 가동 계획(‘17. 3. 6.)

Ⅱ		분 수 현 황

관리대상 : 물놀이형 수경시설 3개(경관형 1개)

공원명	분수명	규 모	저수조 규모 (바닥면적)	용 수	정수․소독시설	비고
난 지	거울분수	φ=60m	911㎡	상 수	소독제 투입	물놀이형
여의도	피아노물길	L=420m		지하수	소독제 투입	“
	물빛광장분수	L=196m	166㎡	지하수	소독제 투입	“
뚝 섬	음악분수	φ=30m	707㎡	상 수	소독제 투입	경 관 형

※ 뚝섬 음악분수는 물놀이형 수경시설 제외(펜스설치) 되었으나 물놀이형 수경시설에 준하여 수질관리

※ 경관형 분수 4개(달빛무지개분수, 월드컵분수, 여의도수상분수, 뚝섬물보라극장)는 상수도 취수장 수질을 참조하여 탁도 15NTU 이하에서 가동, 별도 수질관리 않음

※ 난지 물놀이장분수 및 양화 물놀이장은 공원기획과에서 수영장 욕수 수질기준에 의해 관리

Ⅲ		추 진 내 용

용수관리 및 수질 모니터링 실시

○ 살균제(염소) 투입 → 녹조발생 및 대장균 살균, 증식 억제

○ 수질 모니터링 실시

- 정기분석 : 가동기간 중 월1회(7․8월 월2회) 수질분석기관에 분석의뢰

- 수시분석 : 가동기간 중 월2회(7․8월 월4회) 일부항목 자체분석

분수 청소

○ 여의도 물빛광장 분수청소 기간제 운영(5명) 청소시행

○ 뚝섬음악분수, 난지거울분수 저수조 청소는 용역시행 : 「2017 한강공원         저수조 청소용역」 시행

- 분수 가동기간 중 주1회 저수소 청소시행

- 저수조 바닥 뻘 등 오염물질 및 쓰레기 제거, 물갈이 시행

Ⅳ		추 진 실 적

용수관리 및 수질 모니터링 실시

○ 살균제(고체 염소) 투입(3~4일 간격)

○ 수질 모니터링 결과 : 첨부물 참조

- 계획에 의거 분수별 정기분석 각 1~2회, 수시분석 각 2~4회 실시

- 2017년 정기분석 45회, 수시분석 63회  총 108회 시행

구분		난지 거울분수	피아노물길	물빛광장 분수	뚝섬 음악분수
검사	정기	11	12	12	10
	수시	11	18	18	16
수질검사 결과		기준이내	기준이내	기준이내 29 기준초과 1	참고용

※ 물빛광장 기준초과(유리잔류 염소)는 염소 투입량 모니터링 중 과다투입되어 발생하였으며 즉시 염소 일부 제거하여 정상 가동

분수 청소

○ 저수조 청소 : 2개분수(거울분수, 음악분수) 수조 청소용역 총 28회 실시

- 저수조 바닥 오염물질 및 쓰레기 제거

- 저수조 청소시 물갈이 동시 시행

○ 물빛광장 청소

- 기간제 5명 활용 매일 청소, 매주 월·금 대청소(3.20~10.31)

- 분수 주변 및 분수 물속 스크린 , 저수조 쓰레기 제거 등

- 녹조․ 물때 등 미관저해 요소 제거

- 운영기간 중 피아노물길 및 물빛광장 일부에 녹조가 지속적으로 발생하였으나 대청소 및 매일 수시청소 등으로 미관상 큰 저해요소 없었음.

첨부 : 1. 2017 수경시설 수질분석 결과 1부. 끝.