문서번호	물재생시설과-16150
결재일자	2017.11.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		물재생시설팀장	물재생시설과장
양해선		이웅희	11/07 이철해
협조

서울하수도과학관 및 물순환테마파크

개관후 보완대상 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.11

서울하수도과학관 및 물순환테마파크

개관후 보완대상 점검결과 보고

「중랑물재생센터 시설현대화사업」으로 시행하여 ‘17. 9. 5일 개관한 서울하수도과학관 및 물순환테마파크에 대한 개관 후 보완대상에 대한 점검결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : ‘17.11. 6(월), 14:00~16:30

○ 점 검 자 : 물재생시설팀장, 담당주무관

○ 점검시설 : 하수도과학관 전시홍보시설, 물순환테마파크 종합안내도

□ 그간의 경과

○ ‘17. 5.19, 5.30. : 박물관·미술관 건립 추진위 자문(전시계획, 로고타입 등)

○ ‘17. 7.27 : 1차 현장점검(하수도과학관 전시홍보시설)

○ ‘17. 8.10 : 2차 현장점검(하수도과학관 전시홍보시설)

○ ‘17. 9. 3 : 3차 현장점검(하수도과학관 전시홍보시설, 물순환테마파크)

- 하수도과학관 : 개관후 보완 8건

구분	계	완료	개관후 보완	비 고
연출매체수	98	90	8	체크리스트 참조

※ 보완 대상 : 서울지형모형도 우이천 표기 누락 등 8건

- 물순환테마파크 : 개관후 보완 1건

구분	계	테마조형물	포장공사	LID기법
연출건수	39	10	8	21

※ 보완 대상 : LID 종합안내도(자문의견 반영 수정 중)

□ 개관후 보완대상 점검결과

○ 하수도과학관 전시홍보시설

연번	연출매체	점검결과 및 대책
		개관전 점검결과	금회 점검결과	대 책
1	하수시설의 탄생	- 도시 이미지 보완을 위해 철거	- 천정 배너 미설치	- 공간여건 등을 고려 설치 제외
2	서울지형 모형	- 모형 지형도 우이천 표기 누락	- 바닥 모형 지형도에 우이천 표기 하였으나, - 천정 모형 지형도상 우이천 표기 누락	- 천정 모형 지형도에 우이천 표기 보완 필요
3	프로젝터 (서울의 지천변화)	성북천 사진 흐림	- 미보완 - 청계천 복원공사 사진 추가 필요 ※ 자막에 공사시기 00년대 표기	영상 보완 필요
4	프로젝터 (하수도 변천과정)	일부영상 흐림	- 미보완 - 상수도 준공내용 삭제 필요	영상 보완 필요
5	프로젝터 (한강종합 개발)	일부영상 흐림	- 미보완	영상 보완 필요
6	분류식, 합류식 모형	상부관로 그림 수정 합류식 우․오수 흐름 색상 수정	유리관 내부 청소 곤란 ※ 유지관리부서 의견	유지관리 대책 마련 필요
7	하수도 보급률 변화추이	전국 하수도 보급률 X축 숫자 잘 안보임	중복 표기된 숫자 제거 필요	실사출력 보완 필요
8	하수도 건설법 소개	500㎥/일 단위 수정	단위 보완 하였음 A²O공법 표기는 홍보소책자 표기내용과 동일하게 수정	실사출력 보완 필요

○ 물순환테마파크 LID기법

연번	연출매체	점검내용
		개관전 점검결과	금회 점검결과	대 책
1	LID 종합안내도	- 자문의견 반영하여 수정 중	- 현장 미설치	- 종합안내도에 물순환에 대한 테마가 포함되도록 보완

※ 추가 점검사항

ㅇ 맨홀 실명판 설치. 비굴착공법 및 전시 관로에 표기된 특정 공법이나 회사명 삭제

□ 점검사진

전시 관로 생산 회사명 표기	종합안내도 물순환 테마 미반영

□ 조치계획

○ 하수도과학관 및 물순환테마파크 점검 결과를 사업부서에 통보하여 조치

하고자 함

- 하수도과학관 전시홍보시설 : 도시기반시설본부 건축부

- 물순환테마파크  : 도시기반시설본부 방재시설부

붙임 : 하수도과학관 전시연출 체크리스트(‘17.9.3) 1부. 끝.