	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017. 소방장비(진압·통신장비) 확인점검시 현지지도 사항 알림

1. 관련근거

가. 행정안전부령 제2호(2017.07.26.)「소방장비 관리 규칙」

나. 소방행정과-95871(2017.08.31.)호「2017년 자체 소방장비 등 확인점검 계획 알림」

나. 2017년도 소방장비 확인점검 수검시 현지지도 사항

2. 위와 관련 금년도 소방장비(진압·통신장비) 확인점검시 현지지도 사항을 다음과 같이 알려 드리오니, 보완 및 유지관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 점검일 : 2017.10.27.(금)

나. 주요 현지지도 내용

1) 진압장비

○ 고성능절단기 불용처리 要

○ 잔류전류검지기 사이렌 정비(수리) 要

○ 체인톱의 장력은 가이드 바에 톱날이 2~3개가 끼여 있을 정도 유지

○ 동력장비의 연료 및 오일은 최소 2/3이상 상시 유지

○ 휘발유, 혼합유 등 유류 보관용기는 철재제질의 용기로 교체할 것

○ 장비사용법, 담당자 등은 부착형태로 개선(텍 형태는 작동시 불편 유발)

○ 고장 및 불용장비는 동일(유사)장비 신규배정시까지 보유할 것

(※【붙임】소방장비 보유기준 준수)

2) 관리카드 및 점검부 등

○ 장비관리카드는 점검부와 일치되게 단권화하고, 이면에 장비이력 기재란 활용

○ 화학보호복 관리카드 및 점검부 작성 및 유지관리

○ 소방장비 통합점검부 중 소방장비 유류사용일지는 실제 활용장비를 대상으로 연료소모점검기준표에 맞게 작성하고, 유류 청구·출급내역 포함 작성·활용

○ 소방장비 통합점검부 중 장비 점검부는 소방장비 보유기준과 일치 시킬 것

○ 소방장비 통합점검부의 비고란에는 배정일시, 비치장소, 정비이력 등 기재

○ SRG 3900 매뉴얼 및 FAX 관리카드 작성 및 유지·관리

3) 통신장비

○ 구급차(6-1) TRS 케이블 피복 파손 정비(수리) 要

○ MTP850(1123023) 하단 커버 파손 정비(수리) 要

○ 탱크차(31) TRS 안테나 끝단부위 탈락 정비(수리) 要

○ MTP850(3021) 이어폰 덮개 탈락 정비(수리) 要

3. 행정사항

○ 전 직원 공히 추후 동일 사례가 반복 지적되는 사례가 발생치 않도록 적극적인 보완과 아울러 각 장비의 유지관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

붙임  소방장비관리규칙 [별표 2, 3] 각 1부.  끝.

★담당자	김윤창		지휘1팀장	윤민규		현장대응단장	전결 11/10 김시옥
협조자	진압1대장	노종환
시행	현장대응단-8407	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02)845-1195	/전송	02)846-1194	/	69yck@seoul.go.kr	/	대시민공개