문서번호	정수운영과-13525
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	11/13 차윤기
협 조

고도처리 회수조 준설 계획 보고

2017.11.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

고도처리 회수조 준설 계획

고도처리 회수조에 청소시 바닥 퇴적물 확인한결과,슬러지(폐활성탄가루)적치되어 있어 아래와 같이 준설하여 정수시설운영에 만전 기하고자 합니다

Ⅰ		고도처리 회수조 폐활성탄 적치 현황Ⅱ

□  고도처리 회수조

〇 조사일시 : 2017.9.29. 2017.11.1

시설명	시설 규모	퇴적물 추정량	비고
고도처리 회수조	2지(길이20m×폭9m× 깊이 4.0m)	약60㎥,1지(길이15m×폭8m× 깊이 0.5m)
		고도처리 회수조 2개지중 1개지에만 슬러지(폐횔성탄 적치되어 있음)

고도처리회수조 2지에 퇴적물 없음(울타리방향)	고도처리회수조 1지에 퇴적물 적치(침전지 방향 회수조)

Ⅱ		고도처리 회수조 준설 사유

□  고도처리회수조 퇴적물 준설하여 정수시설 운영에 만전

Ⅲ		소요예산 및 과목

□ 예상물량 : 폐활성탄 60㎥

□ 소요예산 : 12,800,000원(부가세포함)

□ 예산과목  : 정수비,수선유지교체비,수선유지비(여과사 선별 및 교체)

Ⅳ		조치계획

□ 고도처리 회수조 퇴적물 준설하여 정수시설 운영에 만전 기하고자 함

□ 금액이 소액임으로 수의계약하고자 함

붙임 : (1) 설계서 및 견적서2부.끝.