문서번호	신물질분석과-1362
결재일자	2017.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		신물질분석과장
정관조		11/13 안재찬
협 조
	주무관		홍원해

『6차 북핵실험 관련 방사성물질 검사결과』

본부장 보고 및 보도자료 배포 결과보고

2017. 11.

수질분석부

(신물질분석과)

북한 6차 핵실험 관련 방사성물질 검사결과

본부장 보고 및 보도자료 배포 결과보고

9월 3일 북한 6차 핵실험에 따른 인공방사성물질 검사결과를 본부장 보고 및 보도자료를 배포하고 그 결과를 보고 드림

□ 검사 개요

○ 핵실험 개요

일시/장소 : ’17. 9. 3.(일) 12 : 29 (함경북도 길주군 풍계리 인근)

핵실험 종류 : 수소폭탄(핵융합)

○ 검사기간 : ’17. 9. 3.(일) ~ 9. 10.(일)

○ 검사항목 : 인공방사성물질 5종 (Sr-85, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241)

○ 대    상 : 취수장 원수, 아리수정수센터 정수

- 강북원수(3일), 강북정수(4일), 암사원수(5일), 암사정수(6일),

구의정수(7일), 팔당원수(8일), 강북원수(9일), 강북정수(10일)

- 업무분담

․ 시료채수 및 시료 전처리 : 연구사 김준일, 윤우현, 이인자

․ 감마선 분석 및 결과보고 : 연구사 정관조, 홍원해

○ 검사결과 : 모두 불검출 되어 아리수 안전성 확인

□ 본부장 보고

○ 보고일시

1차 보고 :  ’17. 9.  5.(화) 09:20 ~ 09:35 (본부)

- 2차 보고 :  ’17. 9. 10.(일) 15:00(페루 출장 중 보고)

○ 보고내용

9월 3일 북한 6차 핵실험 관련 서울시 취수원수 및 정수에서 방사성물질 수질검사 결과보고

취수원수, 정수에 대해 인공방사성물질 5종(Sr-85, I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241)을 분석한 결과, 모두 불검출 되어 아리수 안전성 확인

9월말까지 원수, 정수에 대해 지속적으로 방사성물질 모니터링 실시

□ 언론 보도자료 배포

○ 제출일시 : ’17. 9. 11.(월) 09:30

○ 보도일시 : ’17. 9. 11.(월) 11:46

○ 보도내용

6차 북한 핵실험 관련 9월 3일부터 9월 10일까지 매일 한강 취수원수와 아리수정수센터 정수에 대해 인공방사성물질 5종 정밀수질검사 실시

검사결과, 요오드, 세슘 등 인공방사성물질 5종이 모두 불검출되어 아리수 안전성 확인

향후 9월말까지 지속적으로 인공방사성물질 모니터링 실시

○ 언론보도 현황 : 연합뉴스 등 12개 언론사

붙 임 : 보도자료(서울 ‘아리수’  방사성물질로부터 안전성 거듭 확인)  1부.  끝.