문서번호	급수운영과-31007
결재일자	2017.11.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

					시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김남구		유명은	김정수		11/16 이인걸
협 조
	주무관			박용석

『포항 5.4 지진』발생에 따른

상수도 시설물 안전점검 계획

2017.  11.

강서수도사업소

(급수운영과)

포항 5.4 지진 발생에 따른

상수도 시설물 안전점검계획

2017.11.15. 14:29. 포항 5.4 지진 발생으로 양천,구로구 관내 상수도 시설물 점검하여 안전사고 예방 및 안정적 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

□ 점검 대상

(2017. 9월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	공동구
6	3	3	11	3	8	1 (0.04)	1 (9.5)

□ 점검 기간

❍ 상시점검 및 정비 : 2017. 11. 16. ~ 2017. 11. 22.

□ 점검반 운영

❍ 점검자

- 점검반장 : 급수운영과장

․1조(양천구) : 김남구, 김상덕, 이성실, 이후용

․2조(구로구) : 박용석, 이창세, 이돈영

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

- 시설물 내 유리창 방풍 관리실태

- 배수지 유․출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

❍ 오류육교(현수관로) 노출 상수도관 분야

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 목동공동구내 노출관로 분야

- 상수도관 누수발생 유무

- 밸브류 작동 등 상태

- 관 지지대 상태

- 배수시설 상태

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 점검 시행하고 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치하며

점검 결과를 보고

❍ 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 시설물 점검표 1부.  끝.