문서번호	기전설비과-4247
결재일자	2017.11.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	11/17 최진석
협 조
	주무관			임봉순
	주무관			심보현

한강수중보

월간점검 결과보고(11월)

2017. 11

시 설 부

[기전설비과]

한강수중보 월간점검 결과 보고(11월)

잠실 및 신곡수중보 기전시설물에 대한 체계적인 관리를 위해 안전 점검을 실시하고, 근무자에 대한 안전 및 복무 교육 등을 실행하여 시설물 안전 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		수중보 시설현황

(단위 : m)

구분	시 설 현 황				보높이	월류고	저수량 (천㎥)	기전설비현황	준공일
	계	고정보	가동보	중앙/남단 (길이)
잠실	873	631	200	22/20 (228)	6.2	6.4	53,000	·권양기 165톤 5기 ·수 전 150㎾ ·발전기 130㎾	’86.8
신곡	1,007	883	124	-	2.4	2.6	82,900	·권양기 68톤 5기 ·수 전 73㎾ ·발전기 60㎾	‘88.6

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검 일자

- 2017. 11. 14(화) : 잠실수중보

- 2017. 11. 15(수) : 신곡수중보

□ 점 검 자

- 본  부 : 기전설비 과장 외 3명

- 수중보 : 근무자 12명(잠실 6명, 신곡6명)

Ⅲ		점 검 내 용

□ 수중보 시설물 안전점검

- 수중보 벽면, 바닥 등 균열 및 누수여부

- 난간 등 철재류 부식 및 고정상태 등

- 권양기, 수문 안전장치 체결상태 등

- 수중보 및 시설물 주위 환경개선 여부

□ 수중보 기전시설물 점검

- 권양기 집중급유 및 기기류(권양기, 발전기 등) 점검, 청결활동

- 권양기용 PANEL 전기안전점검

- 가동보 PLC, 수(배)전반 판넬 계기류 및 리미트S/W 작동상태

- 권양기실 감속기 샤프트 점검

□  안전사고예방 직원 교육 실시

- 재해 및 사고방지를 위한 안전수칙 준수

- 설비가동시 안전사고 예방철저

□  방류량에 따른 신속한 조치

- 한전수전을 차단하고 비상 발전기로 전환시 이상유무 점검

- 매뉴얼에 따른 수문 개방을 숙지하고 상황에 맞는 대처 실시

(수문 개방시 방송 및 모니터링 철저)

- 호이스트 작동 및 보조수문 장착 후 이동 점검

Ⅳ		점 검 결 과

□ 권양기 및 전기설비 등 점검 결과 : 양호

□ 수중보(잠실, 신곡) 시설물 정비 상황

- 잠실수중보 : 권양기실 MCP, 감속기 등 점검 청소

- 신곡수중보 : 권양기실 DC브레이크 조작전원 PANEL, 호이스트 판넬 점검

※ 붙임 : 수문 및 권양설비 점검표 참조

[점검 사진]

가동보PLC 등 작동점검	권양기실 주유기 작동	발전기 RPM등 점검	피뢰보선 점검

Ⅴ		전 달 사 항

□ 공직기강 확립 : 근태철저

- 근무기강해이 행위 엄단 :  음주·근무지이탈등 복무규정위반

- 청렴한 공직윤리 함양 : 금품·향응수수, 음주가무 방지 철저

- 비상연락체계 유지 : 상시 비상응소체계유지, 신속한 전화응대 등

□ 신속한 보고체계 유지

- 근무중 특이사항 발견시 육하 원칙에 따른 신속한 보고 체계 확립

- 일지작성 철저 및 수문개방 사항

□ 보안관리 철저 : 외부인의 사무실 및 권양기실 출입시 통제철저

□ 기상대비 철처 : 기성청 예보를 주시하고 상황에 맞는 대비철저

- 매뉴얼에 따른 수문개방 및 모니터링 철저

- 수문 가동상황 등 근무교대 시 세밀한 인수·인계 필요

붙 임  1. 월간점검표(잠실)  1부.

2. 월간점검표(신곡)  1부.

3. 사진철(점검,교육) 1부. 끝.