문서번호	기전과-6432
결재일자	2017.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	11/28 이덕기
협조

교량 고가 하부조명 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

남부도로사업소

(기   전   과)

교량 고가 하부조명 보수자재 구매계획

교량 및 고가 하부에 설치된 조명시설 보수를 위한 자재 구매계획을 수립하여, 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

하부등 시설현황

연번	위치	용량	수량	설치연도	비고
	합계		396
1	수출의다리	NH 250W	6	2006
2	도림고가	LED100W	7	2016	정비완료
3	터미널고가	LED100W	6	2015	정비완료
4	한남교차로	CDM150W	20	2014	정비완료
		LED150W	10
5	동작대교	NH 250W	55	2003
			52	2014
		LED100W	12	2016
6	한남대교	LED150W	23	2017	정비완료
7	영등포고가	NH 250W	13	2010
8	도림천고가	NH 250W	12	2003
		CDM150W	10	2012
		LED100W	8	2015
9	보라매고가	NH 250W	12	2004
10	사당고가	LED150W	14	2016	정비완료
11	이수고가	LED100W	28	2016	정비완료
12	여의상류 IC	NH 250W	60	2006
		NH 100W	48

하부 조명등 정비방향

○ 내구연한 경과(10년) 된 조명 우선교체 추진

○ 기존 NH등을 LED 조명으로 교체

하부등 보수용 자재 구매

○ 금회 구매대상

- 여의상류IC 터널등 108개, 보라매고가 원형투광등 10개

- 예산 확보내역 : *********

※ 도로기전시설 공공운영비 예산 재배정 통보 (도로시설과-14024(2017.11.22.)

- 구매방법 : 조달 3자단가제품

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 일반운영비, 공공운영비.

○ LED 등기구 선정방법

1. 터널등기구

- 서울시 LED보급기준 에 의거 모듈형 고효율 조명제품 선정

구분	LED조명 성능	비고
광 효율 (lm/W)	130 이상
색 온도 (K)	4,260~6,020
연색성 (Ra)	75 이상
초기광속	11,000이상

- 예산 범위내 구매를 위해 50만원 미만 제품 대상 선정

- 비교제품중 광효율이 가장 높고 저렴한 제품 선정

2. 원형 투광등

- 터널등기구 구매후 잔액을 이용 기존 우리사업소에서 구매하여 사용한 실적이 있는 제품 선정

○ LED 등기구 선정업체

구분	용량	수량	구매업체	구매단가	구매금액	비고
합계					******
LED 터널등	100W	108	****	*****	********
LED 투광등	100W	10	********	*****	*******

향후계획

○ 2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체 선정후 작업지시에 의해 LED조명 교체 실시

○ 예산 이월 방지를 위해 12월 20일전 납품토록 업체 독려

추진일정

○ 2017.11.27. 추진계획 수립

○ 2017.11.29. 구매발주(조달3자단가)

○ 2017.12.20. 물품납품 및 검수

○ 2017.12.22. 대금지급 완료

붙임: 1. LED 터널등 제품 비교표 1부.

2. 위치도 및 관련사진 1부.  끝.