문서번호	공원사업과-2127
결재일자	2017.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원사업과장	공원부장
유충현		윤재한	11/30 문길동
협 조

당인리발전소 공사용 가도 인수 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 11

공원부장

당인리발전소 가도 인수 검토 보고

당인리발전소 지하화공사를 위해 조성한 가설도로가 점용기간 만료에 따라 철거 예정에 있어 이를 밤섬생태관찰데크 조성사업에 활용가능 여부에 대한 검토 보고임

□ 가설도로 개요

○ 점용허가 신청자 : 두산중공업(주)

○ 점용목적 : 발전소 기자재 운송을 위한 임시 선착장 및 가설도로 설치

○ 점용장소 : 서울 마포구 당인동 312-2번지 일원(312, 312-1, 312-2번지)

○ 점용면적 : 1,269㎡

- 가도설치  : B=8m, L=53.86m 등

- 임시 선착장 : 지주 H-Pile, 보받힘 H-Beam, 주형보 I-Beam: B=8m, L=10m

○ 최초 허가일 : 2015. 9. 30.

○ 점용기간 : 2015. 9. 30. ~ 2017. 03. 31. (1년 6월)

□ 검토내용

○ 철거 예정인 가설도로를 본사업(밤섬생태관찰테크)에 활용하고자 하였으나, 공사시기 미확정(‘19.3월 예상)과 필요한 규모(폭 4.0m)에 비해 너무 크고 복구시 소요 예산(약 1.5억원)과다하게 소요됨

- 현재 설치된 가도 B=8m, L=54m 등

- 필요규모 가도    B=4m, L=54m 등

※ ‘17.11.27현장에서 관계자 면담[(주)두산중공업 안병록 소장]

○ 복구에 필요한 제반비용 본부에서 부담

- 콘크리트 물량 약 210㎡(토사 및 폐기물 약 1,800㎡)

- 분류하수관로 원상복구 1개소, 가로등, 보도, 휀스 등

□ 검토결과

○ 본사업의 시행시기와 현재 설치된 가설도로의 규모가 너무 과다하며 복구에 따른 소요 비용이 많이 소요되므로, 우선 원상 복구후 추후 공사시 본 사업에 맞는 가도 및 진입로를 조성함이 가하다고 사료됨

※ 철거(원상복구)공사 세부내용(사용자 부담-본부)

- 콘크리트 및 숏크리트 깨기(콘크리트 및 숏크리트 물량: 약 210㎥)

- 토사 및 폐콘크리트 반출 및 처리(토사물량: 약 1,800㎥)

- 가설도로 철거 후 가설도로 내 오수관로 원상복구

- 가설도로 상, 하부 출입문 철거 및 원상복구(옹벽 및 휀스 설치 등)

- 가로등 1개소 복구

- 보도블럭 복구

- 가설도로 주변 EGI휀스 철거

첨 부 : 1. 위치도 및 평면도 1부.

2. 사진대지 1부.   끝.

□ 가도 위치도 및 평면도

위치도(위)

평면도(위)

□ 사업 전후비교

사진 1-1. 공사 전 전경

사진 1-2. 공사 후 전경

사진 2-1. 공사 전 발전소 출입구

사진 2-2. 공사 후 발전소 출입구

사진 3-1. 맨홀 위치(2016.06)

사진 3-2. 맨홀 위치(2017.11)

사진 4-1. 맨홀 위치(2016.06)

사진 4-2. 맨홀 위치(2017.11)