문서번호	서남권사업과-11624
결재일자	2017.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	12/06 代박희원

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(제2017-16차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(제2017-16차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2017. 12. 4(월) ~ 12. 6(수)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 자문위원 3명 검토 후 의견제시

□ 자문위원

○************************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 4건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
업무용지 C12-6블럭	1,281㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상8층/지하4층 (9,486.11㎡)
업무용지 C12-7블럭	1,282㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상8층/지하4층 (9,494.11㎡)
업무용지 C12-13블럭	1,292㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상8층/지하3층 (8,423.22㎡)
업무용지 C17-2블럭	1,285㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상9층/지하4층 (9,356.60㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
업무용지 C12-6블럭	- 입면,평면 등을 인접건축물과 똑같이 복사하는 것은 지양하고 합리성과 다양성을 제안하는 건축계획안 제시 요망 - 조경설치 권장구간은 1,5m~2m의 음지에 잘 사는 관목과 지피류로 띠녹지를 계획 등
업무용지 C12-7블럭	- 입면,평면 등을 인접건축물과 똑같이 복사하는 것은 지양하고 합리성과 다양성을 제안하는 건축계획안 제시 요망 -조경설치 권장구간은 1,5m~2m의 음지에 잘 사는 관목과 지피류로 띠녹지를 계획 등
업무용지 C12-13블럭	배치계획에서 건물의 배치가 좌우건물보다 돌출되었으므로 전면을 합리적 으로 유지하도록 조정 요망 공개공지에 계획된 맥문동과 구절초 위치를 바꾸고 자연석을 추가 계획 하여 동절기에 완전히 빈 식재지가 되지 않도록 검토 요망 등
업무용지 C17-2블럭	주차장 진출입구에 보행로부분 보행자 안전시설 확보 검토 주자공간 중 장애인 주차와 여성주차는 코어주변에 집중배치하여 관리가 용이하도록 계획 요망 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 4부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.