“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	환경과-49046		★주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	代김광묵		양미영		12/07 배경섭
등록일자	2017.12.7.
결재일자	2017.12.7.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 민선6기 공약사항 실행에 따른 -

2017년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고 (4분기 및 2017년 종합결과)
2017년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (4분기 및 2017년 종합결과)

구청장 공약사업으로 양재천·탄천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과임.

☞ 구청장 공약사업 2017년 달성목표 : 양재천(1.8ppm), 탄천(4.0ppm), 양재천(   -  )

일반 주요사업 2017년 추진목표(강화) : 양재천(1.6ppm), 탄천(3.3ppm), 세곡천(1.6ppm)

□ 참여 6개 자치단체 : 강남구, 서초구, 송파구, 과천시, 성남시, 용인시

□ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

□ 조사결과(BOD)                                         (단위:ppm)

구 분	평균	1분기	2분기	3분기	4분기
양재천	1.5(Ⅰb)	2.26	1.29	1.23	1.20
탄 천	2.4 (Ⅱ)	4.74	2.10	1.60	1.08
세곡천	1.4(Ⅰb)	3.03	1.37	0.67	0.67

※‘17년 주요사업 추진목표 초과달성 : 양재천 106%, 탄천 127%, 세곡천 113%

2017. 12.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보(행사운영비)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에서 수질오염도 검사
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 민선6기 공약사항 실행에 따른 -

2017년 하천 수질 및 관리실태 합동조사 결과보고 (4분기 및 2017년 종합결과)
2017년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (4분기 및 2017년 종합결과)

구청장 공약사업으로 양재천·탄천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과임.

☞ 구청장 공약사업 2017년 달성목표 : 양재천(1.8ppm), 탄천(4.0ppm), 양재천(   -  )

일반 주요사업 2017년 추진목표(강화) : 양재천(1.6ppm), 탄천(3.3ppm), 세곡천(1.6ppm)

Ⅰ		2017년 4분기 조사결과

□ 조사개요

○ 조 사 일 : 11. 8.(수), 11. 9.(목), 11.15.(수) → 3일

○ 조 사 자 : 3일간 연인원 20명

조사일	조사지점	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
11. 8(수)	탄천(상류)	6	2	-	-	2	2	-
11. 9(목)	탄천(하류), 세곡천	6	2	2	2	-	-	-
11.15(수)	양재천	8	2	-	3	-	-	3

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD)                                         (단위:ppm)

조사시기	탄천		양재천		세곡천
	BOD	등급	BOD	등급	BOD	등급
2017년 4분기	1.1	Ⅰb	1.2	Ⅰb	0.7	Ⅰa
2017년 3분기	1.6	Ⅰb	1.2	Ⅰb	0.7	Ⅰa
2016년 4분기	1.6	Ⅰb	0.8	Ⅰa	2.4	Ⅱ

○ 탄천(본) 1.1ppm(Ⅰb등급), 양재천 1.2ppm(Ⅰb등급), 세곡천 0.7ppm(Ⅰa등급)

○ 탄천과 세곡천은 전년(전분기) 대비 오염도가 개선되었고 양재천은 전분기와 같은 수준으로 3개 하천 모두 Ⅰ등급의 깨끗한 수준을 유지하고 있음.

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 전년 동기대비 전체 구간에서 오염도가 개선되었음 : 1.6ppm → 1.1ppm

○ 상류지역인 용인시의 하수처리시설 증설과 성남시의 하수관거 정비로 인한 오염물질 유입감소 등의 영향으로 판단됨

나. 탄천(지류)

○ 전반적으로 깨끗한 수준을 유지하고 있으나, 장지천의 오염도가 전분기 및 전년 동기 대비하여 상승하였음(0.8ppm → 3.5ppm)

○ 합동조사시 장지천의 탁도가 약간 높은 상태였으므로, 주변공사장 등  비점오염원의 철저한 관리가 요구됨

다. 양재천

○ 수질오염도는 전 분기와 동일한 1.2ppm으로 1등급 수준의 깨끗한 수질을 유지하고 있음.

○ 지속적인 하천순찰로 오염원 유입 방지필요

라. 세곡천

○ 전년 동기대비 수질오염도가 대폭 개선되었음 : 2.4ppm → 0.7ppm

○ 전년도 4분기 하류지점의 급상승(5.3ppm) 원인은 서울공항의 오수 이송설비 수리로 인하여 일부 오수가 유출되어 오염도가 상승하였으나,  이송설비 수리완료 및 서울공항 배출구 주변 퇴적물 제거에 따라 수질오염도 개선되었음

○ 지속적인 하천순찰 실시하여 비점오염원의 철저한 관리 필요함.

Ⅱ		2017년 종합 조사결과

□ 조사개요

구 분	조사시기	일수	조사자	비고
1분기	2월 15, 16, 3월 9	3	연인원 20명
2분기	5월 17, 18, 25	3	연인원 17명
3분기	8월 31, 9월 6, 7	3	연인원 19명
4분기	11월 8, 9, 15	3	연인원 20명

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(총평) : 3개 하천 모두 지속적인 수질개선 추세

○‘17년 주요사업 추진목표 초과달성 : 양재천 106%, 탄천 127%, 세곡천 113%

☞ 구청장 공약사업 2017년 달성목표 : 양재천(1.8ppm), 탄천(4.0ppm), 양재천(   -  )

일반 주요사업 2017년 추진목표(강화) : 양재천(1.6ppm), 탄천(3.3ppm), 세곡천(1.6ppm)

구 분	평균(ppm)	1분기	2분기	3분기	4분기
양재천	1.5(Ⅰb)	2.26	1.29	1.23	1.20
탄 천	2.4 (Ⅱ)	4.74	2.10	1.60	1.08
세곡천	1.4(Ⅰb)	3.03	1.37	0.67	0.67

○ 양재천 : 2013년부터 5년 연속 1등급을 달성하여 매우 깨끗한 상태 유지

○ 탄  천 : 2013년 이후 지속적으로 개선되어 2등급 달성(2.4ppm)

○ 세곡천 : 2014년부터 4년 연속 1등급을 달성하여 매우 깨끗한 상태 유지

○ 연도별 수질오염도

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
양재천	4.4	6.4	3.0	2.4	3.0	2.5	2.0	1.9	1.0	1.2	1.5
탄 천	10.1	5.7	8.2	5.1	4.2	3.2	5.8	3.5	3.2	2.0	2.4
세곡천	2.3	5.2	5.6	5.9	4.6	5.1	4.7	1.9	1.1	1.7	1.4

○ 대장균군은 기준 대비 크게 초과               (단위:군수/100㎖)

측정장소	분원성 대장균군	총대장균군	기준
철도기지창 위 (탄천 상류)	5,525	43,750	Ⅰa 등급 - 분원성 : 100이하 - 총 : 500이하 Ⅱ등급 - 분원성 : 200이하 - 총 : 1,000이하 Ⅲ등급 - 분원성 : 1,000이하 - 총 : 5,000이하
대곡교 밑 (성남하수처리장 하류)	3,050	14,750
한강합류부(탄천 하류)	6,300	57,000
세곡천 하류	255	5,975
부림교 밑 (양재천 상류)	1,428	8,300
대치교 밑 (양재천 하류)	1,975	31,250

- 용인, 성남, 과천시 하수처리장 및 경마장의 방류수와 최근 부쩍 증가한 물고기, 물오리, 야생 동물의 배변 등의 원인으로 판단됨

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 전년도 보다 소폭 증가(2.0→2.4ppm) 하였으나, 지속적으로 개선추세에 있음

○ 상류지역인 용인시의 하수처리용량 증설 등으로 인한 오염물질 유입이감소한 영향으로 판단됨

- 수지하수처리장 증설공사(11만톤/일 → 15만톤/일) : 2016년 2월 준공

- 총인처리시설 공사 : 2016년 10월 준공

- 동막천 상류‘고기동 하수처리장’방류구 이설(낙생저수지 → 수지하수처리장: 2016년 9월 준공

- 성남시 하수관거 정비, 공사장 오염물질 유입방지 등

○ 갈수기인 1분기는 수질오염도가 증가하기 때문에 지속적인 수질관리를 위해 하수처리장 방류수질 관리강화와 하천 주변 공사장의 철저한 관리가 필요함

나. 탄천(지류)

○ 지점별 오염도는 전년도와 비슷하며, 창곡천은 지속적인 관리가 필요함

다. 양재천(본류)

○ 전년도 대비 소폭 상승(1.2ppm → 1.5ppm)하였지만 2013년부터 5년 연속 Ⅰb등급 수준의 양호한 상태임

라. 세곡천

○ 전년도 대비 소폭 개선(1.7ppm → 1.4ppm) 되었으며, 2014년부터 4년 연속 Ⅰb등급 수준의 양호한 상태임

○ 상류 구간(서초구) 화훼단지 등 비점오염원의 지속적인 관리 필요함.

Ⅲ		향 후 계 획

□ 조사결과 송부(12월중) : 환경행정협의회 소속 자치단체

□ 2017년 하반기 환경행정협의회 개최 : 12.11(월)

□ 2018년 1분기 수질오염도 합동조사 : 2018. 2월

□ 하천 수질개선을 위한 자치단체별 오염원 점검 및 사업추진 : 연중 실시

붙임 : 1. 2017년 수질조사표 1부

2. 수질오염도 조사지점 1부.  끝.