문서번호	공간정보과-8976
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공간정보과장	시설안전부장
박현대		代정은화	12/19 강신재
협조	주무관		전성호
	주무관		김영혁

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(2차) 결과보고

2017. 12.

상수도사업본부

(공간정보과)

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(2차) 결과보고

『2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』의 공공측량성과심사(2차) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 및 동법 시행규칙 제22조

추진목적

❍ 공신력있는 심사기관의 공공측량성과심사를 통해 정확도 점검 및 품질 확보

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 탐사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(상수도시설물 157.751㎞)

심사기간 : 2017. 12. 6.~12. 16

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 일반사항, 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

심사기관 : 공간정보산업협회

결과요약

❍ 대상 434.0㎞ 중 157.751㎞ 성과심사 완료

❍ 심사결과

평가항목	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(DB구축 434㎞, *******원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 162㎞ (신설 44, 기존 118)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 29, 기존 92)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설 51, 기존 100)
용역기간	2017. 2. 23.~2018. 3. 31.
계약금액	*******원	*****원	*******원
수 행 사	*********	***********	*********
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

성과심사현황

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	서북지역	서남지역	동남지역
도시기준점		0점	0점	0점	0점
지하시설물도		337도엽	111도엽	100도엽	126도엽
연장	총연장	157.751㎞	57.647㎞	41.626㎞	58.478㎞
	탐 사	107.434㎞	43.203㎞	26.234㎞	37.997㎞
	실 측	41.657㎞	13.130㎞	12.740㎞	15.787㎞
	불 탐	8.66㎞	1.314㎞	2.652㎞	4.694㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		93.0.%	91.2%	96.2%	92.4%
사업물량		434.000㎞	162.000㎞	121.000㎞	151.000㎞
심사물량	계	403.718㎞	147.719㎞	116.443㎞	139.556㎞
	전회	245.967㎞	90.072㎞	74.817㎞	81.078㎞
	금회	157.751㎞	57.647㎞	41.626㎞	58.478㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함.

[붙임1] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본(2%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	138	133	96.4	적 합
	심도		134	97.1	적 합
서 북	평면	52	47	90.4	적 합
	심도		51	98.1	적 합
서 남	평면	34	34	100.0	적 합
	심도		32	94.1	적 합
동 남	평면	52	52	100.0	적 합
	심도		51	98.1	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본(20%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	1,656	1,623	98.0	적 합
	심도		1,629	98.4	적 합
서 북	평면	584	578	99.0	적 합
	심도		575	98.5	적 합
서 남	평면	648	628	96.9	적 합
	심도		638	98.5	적 합
동 남	평면	424	417	98.3	적 합
	심도		416	98.1	적 합

정위치 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	4,101	4,100	99.9	적 합
서 북	1,569	1,568	99.9	적 합
서 남	1,126	1,126	100.0	적 합
동 남	1,406	1,406	100.0	적 합

구조화 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	4,101	4,043	98.6	적 합
서 북	1,569	1,561	99.5	적 합
서 남	1,126	1,106	98.2	적 합
동 남	1,406	1,376	97.9	적 합

결과분석

❍ 조사/탐사·측량(현장) : 적합도 96.4%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 조사/탐사·측량(실내) : 적합도 98.0%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.9%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 98.6%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완지시 : 2017. 12. 20.까지

심사완료물량 기성시행(검사)  : 2017. 12. 21.까지

심사 및 보완완료된 DB, 사업소담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

붙 임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량성과심사 결과서 각 1부.  끝.