문서번호	도시철도토목부-16742
결재일자	2017.12.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		토목1과장	도시철도토목부장
엄상민		代김용선	12/22 代방영복
협 조
	주무관			김용선

『지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』

'17년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

2017. 12

도시기반시설본부

[도시철도토목부]

『지하철 9호선3단계 920공구 건설공사』

‘17년 하반기 부실벌점 측정 결과보고

지하철 9호선 920공구 건설공사 및 전면책임감리용역에 대한 ‘17년 하반기 부실벌점을 측정하고 그 결과를 보고 드림.

1		관련 근거

○ 건설기술진흥법 제53조(건설공사 등의 부실측정)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제47조(건설공사 등의 부실측정 결과의 관리)

○ 벌점제도 운영요령(국토부, ‘14.10)

○ ‘17년 하반기 건설공사 등에 대한 부실측정계획(본부방침, ‘17.12.07)

2		부실측정 기준 및 대상

○ 측정대상기준

- 토목공사 : 총공사비 50억원 이상(관급비 포함, 보상비 제외)

- 건설공사 감리 : 총용역비 1억5천만원 이상

○ 측정대상사업

- 지하철 9호선 920공구 건설공사

- 지하철 9호선 920공구 전면책임감리용역

○ 측정대상자

- 건설업자 및 건설기술자

- 건설사업관리용역업자 및 건설사업관리기술자

3		부실측정 기간 및 방법

○ 측정기간

- 일  시 : ‘16.12.15(금)

- 장  소 : 920공구 현장 사무실

○ 측정방법

- 측정대상 사업별 “벌점 측정기준표”에 따라 측정 및 기록

- 공  사 : 건설업자 및 건설기술자

․19개 측정 항목(토공사의 부실 등)

- 용  역 : 건설사업관리용역회사 및 건설사업관리기술자

․18개 측정 항목(시공상세도면에 대한 검토의 소홀 등)

○ 측정자

- 920공구 공사관리관 2명

4		부실측정 결과

○ 정거장 출입구 구조물, 도로복구, 광역상수도 이설 등 공사시행시 관련 규정을 준수하여 일일시공계획서 및 시공상세도를 작성하는 등 전반적으로 품질 및 안전관리가 적정하게 관리되고 있음

○ 부실벌점 부과 사항 없음.

붙 임 : 부실벌점 측정 총괄표 및 측정표 1부.  끝.