문서번호	도로포장연구센터-4017
결재일자	2017.12.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	12/28 한민희
협조
	주무관		윤진성

도로 평탄성 불량에 따른 GPR탐사 결과 보고

2017. 12.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로 평탄성 불량에 따른 GPR탐사 결과 보고

******* 내의 도로 일부 구간에 발생한 침하의 원인을 파악하고자 GPR 탐사 및 육안조사를 수행하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				탐사개요

▢ 탐사근거

○ 관련문서 : 도로 평탄성 불량에 따른 GPR 탐사 의뢰***********

(강서도로사업소 도로보수과-13583호, ‘17. 12. 20.)

▢ 탐사목적

○ 강서도로사업소 도로보수과에서 요청한 도로 평탄성 불량 위치의 동공 존재여부를 판단하기 위해 GPR탐사 및 현장육안조사를 수행

▢ 탐사기간

○ 자료취득 : ‘17. 12. 21.(목)

○ 자료분석 : ‘17. 11. 22.(금) ~ ‘17. 12. 27.(수)

▢ 탐사위치 및 수량

○ 탐사위치 : 서울시 영등포구 여의도동(붙임. 조사위치도 참조)

○ 조사수량

사용장비	조사위치	측선방향	측선연장
차량형GPR (800MHz)	**********	북쪽방향	30m×2측선=60m
		남쪽방향	30m×5측선=150m

Ⅱ				탐사장비

▢ 차량형GPR

주 요 사 항		장 비 사 진
- 도로하부 동공의심지점(분석동공) 파악 - 운행속도 : 15km/h - 조사폭 : 2m - 조사심도 : 1.0m(800MHz 멀티안테나) - 주변 CCTV 영상, 지도 연동

※ 장비의 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사가 가능, 그 이하는 판독 곤란

Ⅲ				탐사결과

▢ 육안조사

○ ******************************************************************

○ ***********************************

▢ GPR 조사(붙임. GPR 분석결과 참조)

○ ********************************

○ *****************************

○ **************************************

○ *****************************************************************

▢ 기타 조사(붙임. 조사위치 현황 참조)

○ *****************************************

○ ********************

붙임. 자료처리 및 분석결과  1부.